***Приложение № 3***

***к извещению об осуществлении закупки***

**Описание объекта закупки**

Поставка и установка кондиционеров для МБУК «БИС»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование**  **товара** | **Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара** | | **Единица**  **измерения** | **Количество** |
| **1** | **Кондиционер бытовой**  **до 35м2**  **28.25.12.130-00000010** | Вид кондиционера | Сплит-система | **штук** | **2** |
| Режим работы кондиционера | Обогрев, Охлаждение |
| Тип внутреннего блока | Настеннный |
| Вид блока кондиционера | Наружный |
| Класс энергоэффективности, не ниже (в режиме нагрева) | А |
| Класс энергоэффективности, не ниже (в режиме охлаждения) | А |
| Мощность в режиме охлаждения | ≥ 3 кВт |
| Мощность в режиме нагрева | ≥ 3 кВт |
| Наличие антибактериального фильтра | Да |
| Наличие фильтров тонкой очистки воздуха | Да |
| Наличие системы антиобледенения | Да |
| Наличие фильтров грубой очистки воздуха | Да |
| Дополнительные функции | Режим осушения,  Режим вентиляции (без охлаждения и обогрева),  Режим автоматической поддержки температуры |
| **2** | **Кондиционер бытовой**  **до 70 м2**  **28.25.12.130-00000010** | Вид кондиционера | Сплит-система | **штук** | **3** |
| Режим работы кондиционера | Обогрев, Охлаждение |
| Тип внутреннего блока | Настеннный |
| Вид блока кондиционера | Наружный |
| Класс энергоэффективности, не ниже (в режиме нагрева) | А |
| Класс энергоэффективности, не ниже (в режиме охлаждения) | А |
| Мощность в режиме охлаждения | ≥ 5 кВт |
| Мощность в режиме нагрева | ≥ 5 кВт |
| Наличие антибактериального фильтра | Нет |
| Наличие системы антиобледенения | Да |
| Наличие фильтров тонкой очистки воздуха | Нет |
| Наличие фильтров грубой очистки воздуха | Да |
| Дополнительные функции | Режим осушения,  Режим вентиляции (без охлаждения и обогрева),  Режим автоматической поддержки температуры |

2. Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации.

Поставляемый Товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам.

Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами.

Поставщик поставляет Товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

**Требования к гарантийному сроку.**

Товар должен поставляться с гарантийным сроком не менее 12 месяцев. Гарантийный срок на товар не может быть установлен Поставщиком ниже срока, установленного фирмой-производителем Товара. Течение гарантийного срока начинается с момента подписания акт приемки-передачи.

Поставщик несет ответственность за недостатки (дефекты) товара, обнаруженные в пределах гарантийного срока поставляемого товара.

Течение гарантийного срока прерывается на время со дня письменного уведомления Заказчиком Поставщика об обнаружении недостатков до дня устранения их Поставщиком.

В период гарантийного срока, если неисправность является гарантийным случаем (дефекты производственной сборки, некачественные компоненты и т. д.), Поставщик осуществляет замену неисправного товара в течение 3 дней, следующего за днем получения заявки от Заказчика, без дополнительного финансирования.