***Приложение № 3***

***к Извещению об осуществлении закупки***

**Описание объекта закупки**

Приобретение электротоваров для нужд Администрации города Рубцовска.

1. Функциональные, технические и качественные характеристики товара, работы, услуги, эксплуатационные характеристики товара:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование** **Товара****КТРУ/ОКПД** | **Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара** | **Кол-во, шт.** |
| 1 | Розетка штемпельная накладная27.33.13.110 000 000 02 | Количество гнезд в корпусе: 2 (шт) Наличие заземления: Да Номинальное напряжение: ≥220 и ≤ 250 (В) Номинальный ток: 16 (А)Тип розетки: Внешняя (накладная)  | 10 |
| 2 | Розетка штемпельная встраиваемая27.33.13.110 000 000 03 | Количество гнезд в корпусе: 2 (шт) Наличие заземления: Да Номинальное напряжение: ≥220 и ≤ 250 (В) Номинальный ток: 16 (А) Тип розетки: Внутренняя (встраиваемая)  | 10 |
| 3 | Выключатель 1 (одно) клавишный скрытая проводка27.33.11.140 | Класс: Изделия скрытого монтажаТип изделия: ВыключательСпособ монтажа: СкрытыйТип серии: рамочнаяКоличество клавиш:1Степень защиты: IP20Напряжение, В:220Индикация: НетКрепление: в распор и винтамиНоминальный ток, А: 10Тип подключения: в распор и на шурупахВысота, мм:81.2Мощность, Вт:500-1000Материал изделия: ПластикНоминальное напряжение, В:220-250Глубина, мм:55Ширина, мм:81.2Тип управляющего элемента: клавишаМаксимальное сечение подключаемого кабеля, мм2:2.5 | 5 |
| 4 | Выключатель 1 (одно) клавишный открытая проводка27.33.11.140 | Класс: Изделия открытого монтажаТип изделия: ВыключательСпособ монтажа: ОткрытыйТип серии: рамочнаяКоличество клавиш:1Степень защиты: IP20Напряжение, В:220Индикация: НетКрепление: ВинтовоеНоминальный ток, А: 10Тип подключения: в распор и на шурупахВысота, мм:65Крепление: ВинтовоеМатериал изделия: ПластикНоминальное напряжение, В:220-250Глубина, мм:35Ширина, мм:65Мощность, Вт:500-1000Не содержит галоген: ДаМаксимальное сечение подключаемого кабеля, мм2:2.5 | 5 |
| 5 | Выключатель 2 (двух) клавишный скрытая проводка 27.33.11.140 | Класс: Изделия скрытого монтажаТип изделия: ВыключательСпособ монтажа: СкрытыйТип серии: РамочнаяКоличество клавиш:2Степень защиты: IP20Напряжение, В:220Индикация: НетКрепление: в распор и на шурупахНоминальный ток, А: 10Количество полюсов, шт:1Высота, мм:81Материал изделия: ПластикНоминальное напряжение, В:220-250Глубина, мм:34Ширина, мм:81Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм2:2.5 | 5 |
| 6 | Выключатель 2 (двух) клавишный открытая проводка 27.33.11.140 | Класс: Изделия открытого монтажаТип изделия: ВыключательСпособ монтажа: ОткрытыйНоминальный ток, А: 6Тип серии: МоноблокКоличество клавиш:2Степень защиты: IP20Напряжение, В:220Индикация: НетКрепление: ВинтовоеТип подключения: в распор и на шурупахТип управления: КлавишаМатериал изделия: ПластикНоминальное напряжение, В:250Комплектация: Механизм с верхн. частью корпусаМаксимальное сечение подключаемого кабеля, мм2:2.5 | 5 |

2.Требования к качеству и безопасности товара.

2.1. Поставщик гарантирует, что поставляемый товар является новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) и соответствует требованиям, установленным Контрактом.

На Товаре не должно быть механических повреждений.

2.2. Поставщик гарантирует безопасность товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации.

Поставляемый товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам.

2.3. Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами.

Поставщик поставляет товар в упаковке, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

2.4. Гарантийный срок на поставляемый товар установлен заводом-изготовителем, но не менее 6 (шести) месяцев с даты подписания документа о приемке. Срок предоставления гарантии Поставщика не менее гарантии производителя и исчисляется с момента подписания Сторонами документа о приемке.

Гарантийный срок на товар должен соответствовать гарантийным требованиям, предъявляемым к такому виду товарам, и должен подтверждаться документами от производителя (Поставщика).

 2.5. Заказчик имеет право предъявлять Поставщику претензии по качеству товара в течение всего гарантийного срока. Претензии по качеству товара должны быть оформлены в письменной форме. Требования Заказчика о замене товара ненадлежащего качества, выявленного после приемки, на товар, соответствующий условиям контракта, должны быть исполнены Поставщиком в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения претензии Заказчика. Поставщик обязан произвести замену некачественного товара на товар надлежащего качества в установленный контрактом срок за свой счет, если не докажет, что выявленные Заказчиком недостатки возникли по вине Заказчика.

При этом срок гарантии на замененный товар устанавливается Поставщиком не менее срока, указанного в пункте 2.4.

Все сопутствующие гарантийному обслуживанию мероприятия (доставка, погрузка, разгрузка) осуществляются силами и за счет Поставщика.

3. Условия поставки товара.

Товар должен быть поставлен одной партией в течение 20 календарных дней с даты заключения контракта. Дата и время поставки товара согласовывается поставщиком с заказчиком. Поставщик обязан произвести своими силами подъем на этаж, разгрузку в соответствии с указаниями заказчика.