***Приложение № 3***

***к Извещению об осуществлении закупки***

**Описание объекта закупки**

Приобретение электротоваров для нужд Администрации города Рубцовска.

1. Функциональные, технические и качественные характеристики товара, работы, услуги, эксплуатационные характеристики товара:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование**  **Товара**  **КТРУ/ОКПД** | **Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара** | **Кол-во, шт.** |
| 1 | Розетка штемпельная накладная  27.33.13.110 000 000 02 | Количество гнезд в корпусе: 2 (шт)  Наличие заземления: Да  Номинальное напряжение: ≥220 и ≤ 250 (В)  Номинальный ток: 16 (А)  Тип розетки: Внешняя (накладная) | 10 |
| 2 | Розетка штемпельная встраиваемая  27.33.13.110 000 000 03 | Количество гнезд в корпусе: 2 (шт)  Наличие заземления: Да  Номинальное напряжение: ≥220 и ≤ 250 (В)  Номинальный ток: 16 (А)  Тип розетки: Внутренняя (встраиваемая) | 10 |
| 3 | Выключатель 1 (одно) клавишный скрытая проводка  27.33.11.140 | Класс: Изделия скрытого монтажа  Тип изделия: Выключатель  Способ монтажа: Скрытый  Тип серии: рамочная  Количество клавиш:1  Степень защиты: IP20  Напряжение, В:220  Индикация: Нет  Крепление: в распор и винтами  Номинальный ток, А: 10  Тип подключения: в распор и на шурупах  Высота, мм:81.2  Мощность, Вт:500-1000  Материал изделия: Пластик  Номинальное напряжение, В:220-250  Глубина, мм:55  Ширина, мм:81.2  Тип управляющего элемента: клавиша  Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм2:2.5 | 5 |
| 4 | Выключатель 1 (одно) клавишный открытая проводка  27.33.11.140 | Класс: Изделия открытого монтажа  Тип изделия: Выключатель  Способ монтажа: Открытый  Тип серии: рамочная  Количество клавиш:1  Степень защиты: IP20  Напряжение, В:220  Индикация: Нет  Крепление: Винтовое  Номинальный ток, А: 10  Тип подключения: в распор и на шурупах  Высота, мм:65  Крепление: Винтовое  Материал изделия: Пластик  Номинальное напряжение, В:220-250  Глубина, мм:35  Ширина, мм:65  Мощность, Вт:500-1000  Не содержит галоген: Да  Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм2:2.5 | 5 |
| 5 | Выключатель 2 (двух) клавишный скрытая проводка 27.33.11.140 | Класс: Изделия скрытого монтажа  Тип изделия: Выключатель  Способ монтажа: Скрытый  Тип серии: Рамочная  Количество клавиш:2  Степень защиты: IP20  Напряжение, В:220  Индикация: Нет  Крепление: в распор и на шурупах  Номинальный ток, А: 10  Количество полюсов, шт:1  Высота, мм:81  Материал изделия: Пластик  Номинальное напряжение, В:220-250  Глубина, мм:34  Ширина, мм:81  Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм2:2.5 | 5 |
| 6 | Выключатель 2 (двух) клавишный открытая проводка 27.33.11.140 | Класс: Изделия открытого монтажа  Тип изделия: Выключатель  Способ монтажа: Открытый  Номинальный ток, А: 6  Тип серии: Моноблок  Количество клавиш:2  Степень защиты: IP20  Напряжение, В:220  Индикация: Нет  Крепление: Винтовое  Тип подключения: в распор и на шурупах  Тип управления: Клавиша  Материал изделия: Пластик  Номинальное напряжение, В:250  Комплектация: Механизм с верхн. частью корпуса  Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм2:2.5 | 5 |

2.Требования к качеству и безопасности товара.

2.1. Поставщик гарантирует, что поставляемый товар является новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) и соответствует требованиям, установленным Контрактом.

На Товаре не должно быть механических повреждений.

2.2. Поставщик гарантирует безопасность товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации.

Поставляемый товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам.

2.3. Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами.

Поставщик поставляет товар в упаковке, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

2.4. Гарантийный срок на поставляемый товар установлен заводом-изготовителем, но не менее 6 (шести) месяцев с даты подписания документа о приемке. Срок предоставления гарантии Поставщика не менее гарантии производителя и исчисляется с момента подписания Сторонами документа о приемке.

Гарантийный срок на товар должен соответствовать гарантийным требованиям, предъявляемым к такому виду товарам, и должен подтверждаться документами от производителя (Поставщика).

2.5. Заказчик имеет право предъявлять Поставщику претензии по качеству товара в течение всего гарантийного срока. Претензии по качеству товара должны быть оформлены в письменной форме. Требования Заказчика о замене товара ненадлежащего качества, выявленного после приемки, на товар, соответствующий условиям контракта, должны быть исполнены Поставщиком в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения претензии Заказчика. Поставщик обязан произвести замену некачественного товара на товар надлежащего качества в установленный контрактом срок за свой счет, если не докажет, что выявленные Заказчиком недостатки возникли по вине Заказчика.

При этом срок гарантии на замененный товар устанавливается Поставщиком не менее срока, указанного в пункте 2.4.

Все сопутствующие гарантийному обслуживанию мероприятия (доставка, погрузка, разгрузка) осуществляются силами и за счет Поставщика.

3. Условия поставки товара.

Товар должен быть поставлен одной партией в течение 20 календарных дней с даты заключения контракта. Дата и время поставки товара согласовывается поставщиком с заказчиком. Поставщик обязан произвести своими силами подъем на этаж, разгрузку в соответствии с указаниями заказчика.