|  |
| --- |
| **Проект сметы контракта** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работы по капитальному ремонту входных узлов в общежитии № 4 по  |
| ул. Громова, 30 в городе Рубцовске  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование конструктивных решений (элементов) и комплексов работ (видов) работ | Единица измерения | Количество (объем работ) | Цена, руб. |
| На ед.изм. | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|   | ЛСР № 02-01-01. Капитальный ремонт входных узлов в общежитии №4 по ул.Громова, 30 в городе Рубцовске Алтайского края |   |   |   |   |
| **Раздел 1. Демонтаж** |
| 1 | Корчевка пней твердых пород вручную с засыпкой ям от корчевки в городских условиях, диаметр пня: до 25 см | шт | 1 | 2390 | 2390 |
| 2 | Разборка: кирпичных стен | м3 | 0,9 | 4907,78 | 4417 |
|   | **Итого по разделу 1:** |   |   |   | **6807** |
| **Раздел 2. Отмостка и площадка перед входом** |
| 3 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  м3 | 5,66 | 724,38 | 4100 |
| 4 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 |  м3 | 0,19 | 394,74 | 75 |
| 5 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы  |  м3 | 2,38 | 1132,35 | 2695 |
| 6 | Розлив вяжущих материалов | т | 1,58 | 129,75 | 205 |
| 7 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см |  м2 | 19,8 | 446,01 | 8831 |
| **Установка бортовых камней**   |
| 8 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы (под бортовой камень)  |  м3 | 0,67 | 1134,33 | 760 |
| 9 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | м | 24 | 950,54 | 22813 |
| **Устройство площадки перед входом** |
| 10 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  м3 | 3,8 | 724,47 | 2753 |
| 11 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы  |  м3 | 2,07 | 1134,78 | 2349 |
| 12 | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских |  м3 | 1,72 | 6975 | 11997 |
| 13 | Установка закладных деталей весом: до 20 кг (решетка придверная) | т | 0,024 | 344750 | 8274 |
| 14 | Погрузка при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) | 1 т груза | 8,12 | 40,02 | 325 |
| 15 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 10 км | 1 т груза | 8,12 | 115,52 | 938 |
|   | **Итого по разделу 2:** |   |   |   | **66115** |
| **Раздел 3. Проемы** |
| 16 | Дверь противопожарная металлическая: однопольная ДПМ-01/60, размером 1000х2100 мм | шт | 2 | 24684,50 | 49369 |
| 17 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 |  м2 | 4,2 | 1912,62 | 8033 |
| 18 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2 |  м2 | 1,44 | 16343,75 | 23535 |
| 19 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м |  м | 2,4 | 500,42 | 1201 |
|   | **Итого по разделу 3:** |   |   |   | **82138** |
| **Раздел 4. Полы**  |
|   | *Тип 1* |   |   |   |   |
| 20 | Уплотнение грунта: щебнем |  м2 | 5,23 | 94,46 | 494 |
| 21 | Устройство подстилающих слоев: бетонных | м3 | 0,52 | 6811,54 | 3542 |
| 22 | Устройство покрытий: бетонных толщиной 50 мм |  м2 | 5,23 | 571,13 | 2987 |
|   | *Тип 2* |   |   |   |   |
| 23 | Устройство покрытий: бетонных толщиной 25 мм |  м2 | 9,85 | 386,09 | 3803 |
|   | *Тип 3* |   |   |   |   |
| 24 | Устройство покрытий: бетонных толщиной 25 мм |  м2 | 2,2 | 397,73 | 875 |
|   | **Итого по разделу 4:** |   |   |   | **11701** |
| **Раздел 5. Наружная отделка** |
| 25 | Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м2 | 1,44 | 1961,11 | 2824 |
| 26 | Облицовка: дверных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с установкой наличников из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м2 | 3,78 | 2097,62 | 7929 |
|   | **Итого по разделу 5:** |   |   |   | **10753** |
| **Раздел 6. Тамбур №1,№2** |
| 27 | Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м | м3 | 4,49 | 9562,81 | 42937 |
| 28 | Армирование кладки стен и других конструкций | т | 0,1 | 103360 | 10336 |
| 29 | Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам: каменным с накатом из щитов |  м2 | 7,7 | 2982,99 | 22969 |
| 30 | Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 |  м2 | 12,32 | 31,25 | 385 |
| 31 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 |  м2 | 5,07 | 24,26 | 123 |
| 32 | Облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами: по деревянному каркасу с относом 5 см с установкой нащельников (в 2 слоя прим.) |  м2 | 7,7 | 4411,82 | 33971 |
| 33 | Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях | м3 | 0,15 | 27746,67 | 4162 |
| **Крыши тамбуров №1 и №2**   |
| 34 | Установка каркаса из брусьев для навесов и крылец | м3 | 0,64 | 45746,88 | 29278 |
| 35 | Устройство обрешетки: сплошной из досок |  м2 | 20,54 | 122,25 | 2511 |
| 36 | Устройство обрешетки с прозорами из брусков |  м2 | 16,36 | 858,99 | 14053 |
| 37 | Устройство: карнизов |  м2 | 11,13 | 1286,43 | 14318 |
| **Фронтоны** |
| 38 | Устройство: фронтонов |  м2 | 5,86 | 818,09 | 4794 |
| 39 | Облицовка ворот стальным профилированным листом(обшивка фронтонов) |  м2 | 5,86 | 878,33 | 5147 |
| 40 | Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 |  м2 | 141,84 | 31,25 | 4433 |
| 41 | Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой |  м2 | 39,68 | 988,46 | 39222 |
| 42 | Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдингом с пароизоляционным слоем |  м2 | 58,3 | 3136,05 | 182832 |
|   | **Итого по разделу 6:** |   |   |   | **411471** |
|  **Раздел 7. Малые архитектурные формулы**   |
| 43 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 1(урны, скамейки) |  м3 | 0,4 | 850 | 340 |
| 44 | Устройство бетонной подготовки |  м3 | 0,4 | 5607,50 | 2243 |
| 45 | Установка закладных деталей весом: до 20 кг (скамейки, урны) | т | 0,07 | 209557,14 | 14669 |
|   | **Итого по разделу 7:** |   |   |   | **17252** |
| **Раздел 8. Электроосвещение** |
| 46 | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах |  м | 10 | 156,70 | 1567 |
| 47 | Светильник НПП-60w круглый термостойкий козырек IP54 (LNPP0-1307-1-060-K01) | шт | 2 | 413 | 826 |
| 48 | Светильник НПП-100w круглый термостойкий без решетки IP54 (LNPP0-1101-1-100-K01) | шт | 2 | 577,50 | 1155 |
| 49 | Лампа светодиодная LED 11вт E27 белый ECO (LLE-A60-11-230-40-E27) | шт | 2 | 52 | 104 |
| 50 | Лампа светодиодная LED 20вт Е27 белый ECO (LLE-A60-20-230-40-E27) | шт | 2 | 91,50 | 183 |
| 51 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке |  шт | 2 | 256,50 | 513 |
| 52 | Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой | шт | 4 | 1913,75 | 7655 |
|   | **Итого по разделу 8:** |   |   |   | **12003** |
|   | **Итого по смете без НДС** |   |   |   | **618240** |
|   | Непредвиденные затраты 2% |   |   |   | 12365 |
|   | **Итого с непредвиденными затратами** |   |   |   | **630605** |
|   | НДС (20%) |   |   |   | 126121 |
|   | **Начальная (максимальная) цена контракта с НДС** |   |   |   | **756 726** |