***Приложение № 3***

***к извещению об осуществлении закупки***

**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | Код в соответствии с  КТРУ/ОКПД 2 | Единица измерения | Количество |
| 1. | Текущий ремонт мягкой кровли Актового и спортивного зала, МБОУ СОШ 10 ККЮС | 43.91.19.110  Работы строительные по устройству любых видов кровельных покрытий зданий и сооружений | усл. ед. | 1 |

**1. Перечень и объем работ:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Раздел 1. Демонтаж** | | | |
| 1 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов | м2 | 827,603 |
| 2 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов | м2 | 77,375 |
| **Раздел 2. ремонт кровли** | | | |
| 3 | Разборка: кирпичных стен | м3 | 0,2 |
| 4 | Кладка отдельных участков из кирпича: наружных простых стен | м3 | 0,2 |
| 5 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | т | 1,4886 |
| 6 | Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4,0 мм, размер ячейки 100х100 мм | м2 | 827 |
| 7 | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм | м2 | 827,603 |
| 8 | Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 | м2 | 827,603 |
| 9 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной | м2 | 827,603 |
| 10 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ПАРАПЕТОВ | м2 | 77,375 |
| 11 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя | м2 | 827,603 |
| 12 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 6,85 |
| 13 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км | 1 т груза | 6,85 |

**2. Общие требования к выполняемым работам.**

2.1. Выполняемые работы должны соответствовать данному техническому заданию, локальному сметному расчету, а также требованиям государственных стандартов, строительных и санитарных норм и правил, технических регламентов, в том числе Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

2.2. При выполнении работ Подрядчик должен обеспечить: соблюдение норм и правил охраны окружающей среды, требований безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима, обеспечение выполнения правил пожарной безопасности.

2.3. Подрядчиком назначается ответственное лицо за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил (копия приказа о назначении представляется Заказчику).

2.4. Подрядчик должен соблюдать правила привлечения и использования иностранной рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Алтайского края.

2.5. Осуществление экологических мероприятий в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами РФ и Алтайского края.

2.6. Работы должны производиться в соответствии с требованиями:

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство».

2.7. В организации должна существовать система контроля качества выполненных работ.

2.8. При выполнении ремонтных работ необходимо применять современные строительные, отделочные материалы и другие установочные изделия российского и импортного производства. Все применяемые при выполнении ремонтных работ материалы и оборудование должны иметь сертификаты соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии сертификатов соответствия на материалы, подлежащие обязательной сертификации в соответствии с требованиями, установленными законодательством РФ, паспорта качества и т.п. должны быть предоставлены Заказчику до момента начала производства работ, выполняемых с использованием соответствующих материалов и оборудования. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.

Все указания на товарные знаки читать со словами «или эквивалент».

**3. Гарантийные обязательства.**

3.1. Подрядчик гарантирует качество выполненной работы, качество материалов в соответствии с условиями Контракта и действующими нормами, техническими условиями, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работы в период гарантийного срока.

3.2. Гарантийный срок на выполненную по Контракту работу составляет 36 месяцев со дня подписания документа о приемке.