***Приложение 3***

***к Извещению об осуществлении закупки***

Описание объекта закупки

1. Наименование, функциональные, технические и качественные характеристики и количество поставляемого товара:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование товара, работы, услуги** | **Код позиции****КТРУ** | **Характеристики товара, работы, услуги** |
| **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** | **Единица измерения характеристики** | **Инструкция по заполнению характеристик в заявке** | **Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре, работе, услуге** |
| Уголь | 05.10.10.000-00000025 | Выход летучих веществ сухого беззольного топлива | 40 ± 0,5 | Процент | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В состав описания включены наиболее важные технические характеристики каменного угля в соответствии с эксплуатационными характеристиками котельного оборудования заказчика. |
| Влага рабочего топлива  | 11 ± 2 | Процент | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В состав описания включены наиболее важные технические характеристики каменного угля в соответствии с эксплуатационными характеристиками котельного оборудования заказчика. |
| Зольность сухого топлива | 16 ± 0,1 | Процент | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В состав описания включены наиболее важные технические характеристики каменного угля в соответствии с эксплуатационными характеристиками котельного оборудования заказчика. |
| Класс (по размеру кусков) | Рядовой (Р) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| Марка | Длиннопламенный (Д) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| Низшая теплота сгорания рабочего топлива | ≥5100 | ккал/кг | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В состав описания включены наиболее важные технические характеристики каменного угля в соответствии с эксплуатационными характеристиками котельного оборудования заказчика. |
| Высшая теплота сгорания рабочего топлива  | ≥5800 | ккал/кг | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В состав описания включены наиболее важные технические характеристики каменного угля в соответствии с эксплуатационными характеристиками котельного оборудования заказчика. |
| Обогащение | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Общая сера сухого топлива  | 1 ± 0,7 | Процент | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В состав описания включены наиболее важные технические характеристики каменного угля в соответствии с эксплуатационными характеристиками котельного оборудования заказчика. |

2. Требования к безопасности товара: Наличие документов, подтверждающих качество товара, передаваемых при поставке товара. Соответствие товара ГОСТам, СанПин, техническим регламентам.

3. Гарантийные обязательства. Срок годности на момент поставки должен составлять не менее 12 месяцев от общего срока годности.

4. Условия поставки товара:

Поставка товара осуществляется партиями по заявкам Заказчика. Товар должен быть поставлен в течение 2 рабочих дней со дня направления Заказчиком соответствующей заявки.

Поставка товара осуществляется Поставщиком собственным транспортом или с привлечением третьих лиц, за свой счет. Все погрузо-разгрузочные работы осуществляются Поставщиком собственными силами и техническими средствами.

Место поставки товара: Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Рихарда Зорге, 121.