




Приложение 3
к Извещению об осуществлении закупки

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

1. Наименование объекта закупки с указанием количества товара, объема работ, услуг:

	№ п/п
	Тип объекта закупки
	Наименование позиции
	Код КТРУ
	Наименование характеристики
	Единица измерения характеристики
	Значение характеристики
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке
	Количество
 (объем работы, услуги)
	Единица измерения

	1
	товар
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	Прожектор сценического освещения
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	27.40.33.190-00000002
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	 Верхняя граница диапазона цветовой температуры
	Кельвин
	≥ 6000
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	12,000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	Штука
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	
	
	
	
	Вид коммутации
	 
	 Выход DMX thru
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Количество ручек
	Штука
	 ≥ 1
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Количество светодиодов
	Штука
	 > 5 и ≤ 10
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Комплектация
	 
	 Кабель питания; Страховочный трос
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Конструктивные особенности
	 
	 Наличие дисплея; Регулировка фокуса; Система подавления мерцания луча на видеокамере
	Участник закупки указывает в заявке одно или несколько значений характеристики
	
	

	
	
	
	
	Нижняя граница диапазона цветовой температуры
	Кельвин
	 ≤ 3000
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Потребляемая мощность
	Ватт
	 ≤ 70
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Протокол управления
	 
	 DMX512; RDM
	Участник закупки указывает в заявке одно или несколько значений характеристики
	
	

	
	
	
	
	Система управления цветосмешением
	 
	 Аддитивная
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Способ установки
	 
	 Подвесной монтаж
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Тип источника света
	 
	 Светодиод
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Тип прожектора
	 
	 PAR
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Тип светораспределения прожектора
	 
	 Симметричное
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Тип соединителя порта управления
	 
	 RJ45; XLR-3 pin; XLR-5 pin
	Участник закупки указывает в заявке одно или несколько значений характеристики
	
	

	
	
	
	
	Цвет
	 
	 Черный
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Цвет излучения
	 
	 Теплый белый (WW); Холодный белый (CW)
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	2
	товар
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	Прожектор сценического освещения
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	27.40.33.190-00000002
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	 Верхняя граница диапазона регулировки раскрытия светового луча
	Градус (плоского угла)
	  ≥ 40
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	4,000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	Штука
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	
	
	
	
	Верхняя граница диапазона цветовой температуры
	Кельвин
	 ≥ 8000
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Вид коммутации
	 
	 Выход DMX thru
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Количество каналов DMX
	Штука
	 ≥ 20
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Количество ручек
	Штука
	 ≥ 2
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Количество светодиодов
	Штука
	 > 5≤ 10
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Комплектация
	 
	 Кабель питания; Страховочный трос
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Конструктивные особенности
	 
	 Индивидуальное управление каждым источником света; Моторизированный зум; Наличие дисплея; Регулировка уровня шума светового прибора
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Нижняя граница диапазона регулировки раскрытия светового луча
	Градус (плоского угла)
	 ≤ 7
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Нижняя граница диапазона цветовой температуры
	Кельвин
	 ≤ 2500
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Потребляемая мощность
	Ватт
	 ≤ 800
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Протокол управления
	 
	 Art-Net; DMX512; RDM
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Световые эффекты
	 
	 Многолучевой эффект; Функция эмуляции галогенной лампы
	Участник закупки указывает в заявке одно или несколько значений характеристики
	
	

	
	
	
	
	Система управления цветосмешением
	 
	 Аддитивная
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Способ установки
	 
	 Подвесной монтаж
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Тип источника света
	 
	 Светодиод
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Тип прожектора
	 
	 Полноповоротный WASH, BEAM
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Тип светораспределения прожектора
	 
	 Симметричное
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Тип системы охлаждения
	 
	 Активная (принудительное)
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Тип соединителя питания
	 
	 Powercon
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Тип соединителя порта управления
	 
	 RJ45; XLR-3 pin; XLR-5 pin
	Участник закупки указывает в заявке одно или несколько значений характеристики
	
	

	
	
	
	
	Угол поворота по вертикали (Tilt)
	Градус (плоского угла)
	 ≥ 200 и < 255
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Угол поворота по горизонтали (Pan)
	Градус (плоского угла)
	 ≥ 530
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Цвет
	 
	 Черный
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Цвет излучения
	 
	 Белый (W); Зеленый (G); Красный (R); Синий (B)
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
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	Прожектор сценического освещения
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	27.40.33.190-00000002
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	Верхняя граница диапазона регулировки раскрытия светового луча
	 Градус (плоского угла)
	 ≥ 30
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	4,000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	Штука
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	
	
	
	
	Верхняя граница диапазона цветовой температуры
	Кельвин
	 ≥ 8000
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Вид коммутации
	 
	 Выход DMX thru
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Вид линейного управления
	 
	 Управление фильтром CTB; Управление фильтром CTO; Управление фрост фильтром
	Участник закупки указывает в заявке одно или несколько значений характеристики
	
	

	
	
	
	
	Количество вращающихся призм
	Штука
	 ≥ 1
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Количество каналов DMX
	Штука
	 ≥ 20
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Количество кривых диммирования
	Штука
	 4
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Количество ручек
	Штука
	 ≥ 2
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Количество светодиодов
	Штука
	 ≤ 5
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Комплектация
	 
	 Кабель питания; Страховочный трос
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Конструктивные особенности
	 
	 Индивидуальное управление центральным источником света; Моторизированный зум; Наличие дисплея; Регулировка уровня шума светового прибора; Регулировка фокуса; Система подавления мерцания луча на видеокамере
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Нижняя граница диапазона регулировки раскрытия светового луча
	Градус (плоского угла)
	 ≤ 7
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Общее количество вращающихся трафаретов (гобо)
	Штука
	 ≥ 7
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Общее количество цветов на колесах цвета с цветными светофильтрами (без учета белого)
	Штука
	 ≥ 9
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Потребляемая мощность
	Ватт
	 ≤ 500
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Протокол управления
	 
	 Art-Net; DMX512; RDM
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Световые эффекты
	 
	 Однолучевой эффект; Эффект фрост
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Способ установки
	 
	 Подвесной монтаж
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Тип источника света
	 
	 Светодиод
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Тип прожектора
	 
	 Полноповоротный WASH, BEAM, SPOT
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Тип светораспределения прожектора
	 
	 Симметричное
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Тип системы охлаждения
	 
	 Активная (принудительное)
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Тип соединителя питания
	 
	 Powercon
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Тип соединителя порта управления
	 
	 RJ45; XLR-3 pin; XLR-5 pin
	Участник закупки указывает в заявке одно или несколько значений характеристики
	
	

	
	
	
	
	Угол поворота по вертикали (Tilt)
	Градус (плоского угла)
	 ≥ 255 и < 275
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Угол поворота по горизонтали (Pan)
	Градус (плоского угла)
	 ≥ 530
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Фильтр корректировки цветовой температуры
	 
	 CTB; CTO
	Участник закупки указывает в заявке одно или несколько значений характеристики
	
	

	
	
	
	
	Цвет
	 
	 Черный
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Цвет излучения
	 
	 Белый (W)
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Частота широтно-импульсной модуляции максимальная
	Герц
	 ≥ 20000
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Частота широтно-импульсной модуляции минимальная
	Герц
	 ≤ 1000
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
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	товар
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	Прожектор сценического освещения



















	27.40.33.190-00000002
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	Вид коммутации
	
 
	Выход DMX thru
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	4,000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	Штука
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	
	
	
	
	Количество вспышек в режиме стробоскопа в секунду
	Штука
	 ≥ 25
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Количество источников света
	Штука
	 ≥ 4
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Количество ручек
	Штука
	 ≥ 1
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Количество светодиодов
	Штука
	 ≤ 5
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Комплектация
	 
	 Кабель питания; Страховочный трос
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Конструктивные особенности
	 
	 Индивидуальное управление каждым источником света; Наличие дисплея; Система подавления мерцания луча на видеокамере
	Участник закупки указывает в заявке одно или несколько значений характеристики
	
	

	
	
	
	
	Мощность одного светодиода
	Ватт
	 ≥ 20
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Общая мощность источников света
	Ватт
	 ≥ 200
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Потребляемая мощность
	Ватт
	 ≤ 200
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки 
	
	

	
	
	
	
	Протокол управления
	 
	 DMX512; RDM
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Система управления цветосмешением
	 
	 Аддитивная
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Способ установки
	 
	 Подвесной монтаж
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Тип источника света
	 
	 Светодиод
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Тип прожектора
	 
	 PAR
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Тип светораспределения прожектора
	 
	 Симметричное
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Тип соединителя порта управления
	 
	 RJ45; XLR-3 pin; XLR-5 pin
	Участник закупки указывает в заявке одно или несколько значений характеристики
	
	

	
	
	
	
	Цвет
	 
	 Черный
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Цвет излучения
	 
	 Ультрафиолет (UV)
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
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	Прожектор сценического освещения
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Верхняя граница диапазона регулировки раскрытия светового луча
	 
Градус (плоского угла)
	 
 ≥ 10
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	2,000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	Штука
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	
	
	
	
	Верхняя граница диапазона цветовой температуры
	Кельвин
	 ≥ 7000
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Вид коммутации
	 
	 Выход DMX thru
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Вид управления со встроенного пульта
	 
	 Управление диммером; Управление ирисовой диафрагмой; Управление режимом стробирования; Управление цветовой температурой
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Количество вспышек в режиме стробоскопа в секунду
	Штука
	 ≥ 20
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Количество источников света
	Штука
	 ≥ 1
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Количество каналов DMX
	Штука
	 ≥ 5 и < 10
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Количество ручек
	Штука
	 ≥ 2
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Количество светодиодов
	Штука
	 ≤ 5
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Комплектация
	 
	 Кабель питания
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Конструктивные особенности
	 
	 Индивидуальное управление каждым источником света; Моторизированная ирисовая диафрагма; Моторизированный зум; Наличие дисплея; Регулировка фокуса
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Мощность одного светодиода
	Ватт
	 ≥ 20
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Нижняя граница диапазона регулировки раскрытия светового луча
	Градус (плоского угла)
	 ≤ 7
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Общая мощность источников света
	Ватт
	 ≥ 600
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Общее количество цветов на колесах цвета с цветными светофильтрами (без учета белого)
	Штука
	 ≥ 7
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Потребляемая мощность
	Ватт
	 ≤ 700
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Протокол управления
	 
	 DMX512
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Способ установки
	 
	 Установка на треногу
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Тип источника света
	 
	 Светодиод
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Тип прожектора
	 
	 Полноповоротный SPOT; Следящего света
	Участник закупки указывает в заявке одно или несколько значений характеристики
	
	

	
	
	
	
	Тип светораспределения прожектора
	 
	 Симметричное
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Тип системы охлаждения
	 
	 Активная (принудительное)
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Тип соединителя порта управления
	 
	 RJ45; XLR-3 pin; XLR-5 pin
	Участник закупки указывает в заявке одно или несколько значений характеристики
	
	

	
	
	
	
	Фильтр корректировки цветовой температуры
	 
	 CTO
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Цвет
	 
	 Черный
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Цвет излучения
	 
	 Белый (W)
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
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	 Верхняя граница диапазона цветовой температуры
	 Кельвин
	 ≥ 6200
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	4,000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	Штука
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	
	
	
	
	Вид коммутации
	 
	 Выход DMX thru
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Количество источников света
	Штука
	 ≥ 1
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Количество каналов DMX
	Штука
	 ≥ 5 и < 10
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Количество ручек
	Штука
	 ≥ 1
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Количество светодиодов
	Штука
	 ≤ 5
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Комплектация
	 
	 Кабель питания
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Конструктивные особенности
	 
	 Индивидуальное управление центральным источником света; Наличие дисплея
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Мощность одного светодиода
	Ватт
	 ≥ 20
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Нижняя граница диапазона регулировки раскрытия светового луча
	Градус (плоского угла)
	 ≤ 7
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Общая мощность источников света
	Ватт
	 ≥ 200
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Общее количество цветов на колесах цвета с цветными светофильтрами (без учета белого)
	Штука
	 ≥ 8
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Потребляемая мощность
	Ватт
	 ≤ 250
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Протокол управления
	 
	 DMX512
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Световые эффекты
	 
	 Однолучевой эффект
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Система управления цветосмешением
	 
	 Аддитивная
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Способ установки
	 
	 Подвесной монтаж
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Тип источника света
	 
	 Светодиод
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Тип прожектора
	 
	 PAR
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Тип светораспределения прожектора
	 
	 Симметричное
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Тип соединителя порта управления
	 
	 RJ45; XLR-3 pin; XLR-5 pin
	Участник закупки указывает в заявке одно или несколько значений характеристики
	
	

	
	
	
	
	Фиксированный угол раскрытия луча
	Градус (плоского угла)
	 ≥ 50 и < 70
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Цвет
	 
	 Черный
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Цвет излучения
	 
	 Теплый белый (WW); Холодный белый (CW)
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	7
	товар
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	Прожектор сценического освещения
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	27.40.33.190-00000002
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	 
Вид коммутации
	 
 
	 
 Выход DMX thru; Сквозной выход питания
	Участник закупки указывает в заявке одно или несколько значений характеристики
	36,000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	Штука
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	
	
	
	
	Количество вспышек в режиме стробоскопа в секунду
	Штука
	 ≥ 20
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Количество источников света
	Штука
	 ≥ 4
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Количество ручек
	Штука
	 ≥ 1
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Количество светодиодов
	Штука
	 ≤ 5
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Комплектация
	 
	 Кабель питания; Кашетирующие шторки
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Конструктивные особенности
	 
	 Индивидуальное управление каждым источником света; Наличие дисплея; Регулировка уровня шума светового прибора; Система подавления мерцания луча на видеокамере
	Участник закупки указывает в заявке одно или несколько значений характеристики
	
	

	
	
	
	
	Мощность одного светодиода
	Ватт
	 ≥ 20
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Нижняя граница диапазона регулировки раскрытия светового луча
	Градус (плоского угла)
	 ≤ 7
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Общая мощность источников света
	Ватт
	 ≥ 200
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Общее количество цветов на колесах цвета с цветными светофильтрами (без учета белого)
	Штука
	 ≥ 8
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Потребляемая мощность
	Ватт
	 ≤ 300
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Протокол управления
	 
	 DMX512; RDM
	Участник закупки указывает в заявке одно или несколько значений характеристики
	
	

	
	
	
	
	Система управления цветосмешением
	 
	 Аддитивная
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Способ установки
	 
	 Подвесной монтаж
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Тип источника света
	 
	 Светодиод
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Тип прожектора
	 
	 PAR; Заливного света
	Участник закупки указывает в заявке одно или несколько значений характеристики
	
	

	
	
	
	
	Тип светораспределения прожектора
	 
	 Симметричное
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Тип системы охлаждения
	 
	 Активная (принудительное)
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Тип соединителя порта управления
	 
	 RJ45; XLR-3 pin; XLR-5 pin
	Участник закупки указывает в заявке одно или несколько значений характеристики
	
	

	
	
	
	
	Цвет
	 
	 Черный
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Цвет излучения
	 
	 Теплый белый (WW); Холодный белый (CW)
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
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Вид коммутации
	 
 
	 
 Выход DMX thru; Сквозной выход питания
	Участник закупки указывает в заявке одно или несколько значений характеристики
	4,000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	Штука
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	
	
	
	
	Количество источников света
	Штука
	 ≥ 18
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Количество светодиодов
	Штука
	 > 15 и ≤ 20
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Комплектация
	 
	 Кабель питания; Страховочный трос
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Конструктивные особенности
	 
	 Индивидуальное управление центральным источником света; Наличие дисплея; Регулировка уровня шума светового прибора; Система подавления мерцания луча на видеокамере
	Участник закупки указывает в заявке одно или несколько значений характеристики
	
	

	
	
	
	
	Мощность одного светодиода
	Ватт
	 ≥ 20
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Потребляемая мощность
	Ватт
	 ≤ 400
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Протокол управления
	 
	 DMX512; RDM
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Световые эффекты
	 
	 Однолучевой эффект; Эффект фрост
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Система управления цветосмешением
	 
	 Аддитивная
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Способ установки
	 
	 Подвесной монтаж
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Тип источника света
	 
	 Светодиод
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Тип прожектора
	 
	 PAR; Заливного света
	Участник закупки указывает в заявке одно или несколько значений характеристики
	
	

	
	
	
	
	Тип светораспределения прожектора
	 
	 Симметричное
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Тип системы охлаждения
	 
	 Активная (принудительное)
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Тип соединителя порта управления
	 
	 RJ45; XLR-3 pin; XLR-5 pin
	Участник закупки указывает в заявке одно или несколько значений характеристики
	
	

	
	
	
	
	Цвет
	 
	 Черный
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Цвет излучения
	 
	 Зеленый (G); Красный (R); Лайм (L); Синий (B); Циан (C); Янтарный (A)
	Участник закупки указывает в заявке одно или несколько значений характеристики
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	 Верхняя граница диапазона регулировки раскрытия светового луча
	Градус (плоского угла)
	 ≥ 15
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	20,000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	Штука
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	
	
	
	
	Вид коммутации
	 
	 Выход DMX thru
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Количество каналов DMX
	Штука
	 ≥ 20
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Количество ручек
	Штука
	 ≥ 2
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Количество светодиодов
	Штука
	 ≤ 5
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Количество фрост-фильтров
	Штука
	 ≥ 1
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Комплектация
	 
	 Кабель питания; Страховочный трос
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Конструктивные особенности
	
	 Индивидуальное управление центральным источником света; Моторизированный зум; Наличие дисплея; Регулировка уровня шума светового прибора; Регулировка фокуса; Система подавления мерцания луча на видеокамере
	Участник закупки указывает в заявке одно или несколько значений характеристики
	
	

	
	
	
	
	Мощность одного светодиода
	Ватт
	 ≥ 20
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Нижняя граница диапазона регулировки раскрытия светового луча
	Градус (плоского угла)
	 ≤ 5
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Общее количество вращающихся трафаретов (гобо)
	Штука
	 ≥ 7
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Общее количество цветов на колесах цвета с цветными светофильтрами (без учета белого)
	Штука
	 ≥ 8
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Потребляемая мощность
	Ватт
	 ≤ 250
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Протокол управления
	 
	 DMX512; RDM
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Световые эффекты
	 
	 Однолучевой эффект; Эффект фрост
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Способ установки
	 
	 Подвесной монтаж
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Тип источника света
	 
	 Светодиод
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Тип прожектора
	 
	 Полноповоротный WASH, BEAM, SPOT
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Тип светораспределения прожектора
	 
	 Симметричное
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Тип системы охлаждения
	 
	 Активная (принудительное)
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Тип соединителя питания
	 
	 Powercon
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Тип соединителя порта управления
	 
	 RJ45; XLR-3 pin; XLR-5 pin
	Участник закупки указывает в заявке одно или несколько значений характеристики
	
	

	
	
	
	
	Угол поворота по горизонтали (Pan)
	Градус (плоского угла)
	 ≥ 530
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Цвет
	 
	 Черный
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Цвет излучения
	 
	 Белый (W)
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
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	 Верхняя граница диапазона регулировки раскрытия светового луча
	 Градус (плоского угла)
	 ≥ 40
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	20,000
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	Верхняя граница диапазона цветовой температуры
	Кельвин
	 ≥ 8000
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Вид коммутации
	 
	 Выход DMX thru
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Количество каналов DMX
	Штука
	 ≥ 20
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Количество ручек
	Штука
	 ≥ 2
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Количество светодиодов
	Штука
	 > 20
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Комплектация
	 
	 Кабель питания; Страховочный трос
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Конструктивные особенности
	 
	 Индивидуальное управление каждым источником света; Моторизированный зум; Наличие дисплея; Регулировка уровня шума светового прибора; Система подавления мерцания луча на видеокамере
	Участник закупки указывает в заявке одно или несколько значений характеристики
	
	

	
	
	
	
	Мощность одного светодиода
	Ватт
	 ≥ 15 и < 20
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Нижняя граница диапазона регулировки раскрытия светового луча
	Градус (плоского угла)
	 ≤ 10
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Нижняя граница диапазона цветовой температуры
	Кельвин
	 ≤ 3000
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Потребляемая мощность
	Ватт
	 ≤ 500
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Протокол управления
	 
	 DMX512; RDM
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Световые эффекты
	 
	 Многолучевой эффект
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Система управления цветосмешением
	 
	 Аддитивная
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Способ установки
	 
	 Подвесной монтаж
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Тип источника света
	 
	 Светодиод
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Тип прожектора
	 
	 Полноповоротный WASH
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Тип светораспределения прожектора
	 
	 Симметричное
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Тип соединителя порта управления
	 
	 RJ45; XLR-3 pin; XLR-5 pin
	Участник закупки указывает в заявке одно или несколько значений характеристики
	
	

	
	
	
	
	Угол поворота по горизонтали (Pan)
	Градус (плоского угла)
	 ≥ 530
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Цвет
	 
	 Черный
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Цвет излучения
	 
	 Белый (W); Зеленый (G); Красный (R); Синий (B)
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
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	товар
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	Прожектор сценического освещения
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	27.40.33.190-00000002
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	 Вид коммутации
	 
 
	 Выход DMX thru
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	32,000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	Штука
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	
	
	
	
	Количество источников света
	Штука
	 ≥ 16
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Количество светодиодов
	Штука
	 > 15 и ≤ 20
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Комплектация
	 
	 Кабель питания; Страховочный трос
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Конструктивные особенности
	 
	 Индивидуальное управление центральным источником света; Наличие дисплея
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Мощность одного светодиода
	Ватт
	 ≥ 20
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Потребляемая мощность
	Ватт
	 ≤ 400
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Протокол управления
	 
	 DMX512; RDM
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Способ установки
	 
	 Подвесной монтаж
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Тип источника света
	 
	 Светодиод
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Тип прожектора
	 
	 Линейный (BAR)
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Тип соединителя порта управления
	 
	 RJ45; XLR-3 pin; XLR-5 pin
	Участник закупки указывает в заявке одно или несколько значений характеристики
	
	

	
	
	
	
	Цвет
	 
	 Черный
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Цвет излучения
	 
	 Зеленый (G); Красный (R); Лайм (L); Синий (B)
	Участник закупки указывает в заявке одно или несколько значений характеристики
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	товар
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	Прожектор сценического освещения
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	27.40.33.190-00000002
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	Верхняя граница диапазона регулировки раскрытия светового луча
	 Градус (плоского угла)
	 ≥ 40
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	6,000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	Штука
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	
	
	
	
	Верхняя граница диапазона цветовой температуры
	Кельвин
	 ≥ 8000
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Вид коммутации
	 
	 Выход DMX thru
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Количество источников света
	Штука
	 ≥ 19
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Количество каналов DMX
	Штука
	 ≥ 20
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Количество ручек
	Штука
	 ≥ 2
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Количество светодиодов
	Штука
	 > 15 и ≤ 20
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Комплектация
	 
	 Кабель питания; Страховочный трос
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Конструктивные особенности
	 
	 Индивидуальное управление каждым источником света; Моторизированный зум; Наличие дисплея; Регулировка уровня шума светового прибора
	Участник закупки указывает в заявке одно или несколько значений характеристики
	
	

	
	
	
	
	Мощность одного светодиода
	Ватт
	 ≥ 20
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Нижняя граница диапазона регулировки раскрытия светового луча
	Градус (плоского угла)
	 ≤ 7
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Нижняя граница диапазона цветовой температуры
	Кельвин
	 ≤ 3000
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Потребляемая мощность
	Ватт
	 ≤ 600
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Протокол управления
	 
	 Art-Net; DMX512; RDM
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Световые эффекты
	 
	 Многолучевой эффект; Функция эмуляции галогенной лампы
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Система управления цветосмешением
	 
	 Аддитивная
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Способ установки
	 
	 Подвесной монтаж
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Тип источника света
	 
	 Светодиод
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Тип прожектора
	 
	 Полноповоротный WASH; Полноповоротный WASH, BEAM
	Участник закупки указывает в заявке одно или несколько значений характеристики
	
	

	
	
	
	
	Тип светораспределения прожектора
	 
	 Симметричное
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Тип системы охлаждения
	 
	 Активная (принудительное)
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Тип соединителя порта управления
	 
	 RJ45; XLR-3 pin; XLR-5 pin
	Участник закупки указывает в заявке одно или несколько значений характеристики
	
	

	
	
	
	
	Угол поворота по вертикали (Tilt)
	Градус (плоского угла)
	 ≥ 255 и < 275
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Угол поворота по горизонтали (Pan)
	Градус (плоского угла)
	 ≥ 530
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Цвет
	 
	 Черный
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Цвет излучения
	 
	 Белый (W); Зеленый (G); Красный (R); Синий (B)
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
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	товар
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	Прожектор сценического освещения
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	27.40.33.190-00000002
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	 Верхняя граница диапазона регулировки раскрытия светового луча
	 Градус (плоского угла)
	  ≥ 30
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	6,000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	Штука
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	
	
	
	
	Вид коммутации
	 
	 Выход DMX thru
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Количество вспышек в режиме стробоскопа в секунду
	Штука
	 ≥ 25
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Количество ручек
	Штука
	 ≥ 2
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Количество фрост-фильтров
	Штука
	 ≥ 1
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Комплектация
	 
	 Кабель питания; Страховочный трос
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Конструктивные особенности
	 
	 Индивидуальное управление центральным источником света; Моторизированный зум; Наличие дисплея; Регулировка уровня шума светового прибора; Регулировка фокуса; Система подавления мерцания луча на видеокамере
	Участник закупки указывает в заявке одно или несколько значений характеристики
	
	

	
	
	
	
	Нижняя граница диапазона регулировки раскрытия светового луча
	Градус (плоского угла)
	 ≤ 7
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Потребляемая мощность
	Ватт
	 ≤ 300
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Протокол управления
	 
	 DMX512; RDM
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Световые эффекты
	 
	 Однолучевой эффект; Эффект фрост
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Способ установки
	 
	 Подвесной монтаж
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Тип источника света
	 
	 Светодиод
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Тип прожектора
	 
	 Полноповоротный SPOT; Полноповоротный WASH
	Участник закупки указывает в заявке одно или несколько значений характеристики
	
	

	
	
	
	
	Тип соединителя порта управления
	 
	 RJ45; XLR-3 pin; XLR-5 pin
	Участник закупки указывает в заявке одно или несколько значений характеристики
	
	

	
	
	
	
	Угол поворота по горизонтали (Pan)
	Градус (плоского угла)
	 ≥ 530
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Цвет
	 
	 Черный
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Цвет излучения
	 
	 Белый (W)
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
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	товар
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	Прожектор сценического освещения
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	27.40.33.190-00000002
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	 Вид коммутации
	 
 
	 Выход DMX thru; Сквозной выход питания
	Участник закупки указывает в заявке одно или несколько значений характеристики
	12,000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	Штука
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	
	
	
	
	Количество вспышек в режиме стробоскопа в секунду
	Штука
	 ≥ 25
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Комплектация
	 
	 Кабель питания
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Конструктивные особенности
	 
	 Индивидуальное управление каждым источником света; Наличие дисплея
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Потребляемая мощность
	Ватт
	 ≤ 200
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Протокол управления
	 
	 DMX512
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Световые эффекты
	 
	 Многолучевой эффект
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Способ установки
	 
	 Подвесной монтаж
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Тип источника света
	 
	 Светодиод
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Тип прожектора
	 
	 Стробоскоп
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Тип соединителя порта управления
	 
	 RJ45; XLR-3 pin; XLR-5 pin
	Участник закупки указывает в заявке одно или несколько значений характеристики
	
	

	
	
	
	
	Цвет
	 
	 Черный
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Цвет излучения
	 
	 Теплый белый (WW); Холодный белый (CW)
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
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	товар
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	Крыло управления постановочным освещением
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	26.20.13.000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	 Возможность работы только при подключении к ПК
	 
 
	  Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	1,000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	Штука
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	
	
	
	
	Возможность увеличения количества каналов
	 
	 Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Количество клавиш управления
	Штука
	 ≥ 24
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Количество кросс-фейдеров
	Штука
	 ≥ 2
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Количество мастер-фейдеров
	Штука
	 ≥ 1
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Количество многофункциональных энкодеров
	Штука
	 ≤ 4
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Количество параметров DMX общее
	Штука
	 ≥ 2048
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Количество параметров через физические выходы DMX (XLR)
	Штука
	 ≤ 1024
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Количество портов USB
	Штука
	 ≥ 1
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Количество разъемов MIDI IN
	Штука
	 ≥ 1
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Количество разъемов MIDI OUT
	Штука
	 ≥ 1
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Количество фейдеров на пульте
	Штука
	 ≥ 6 и ≤ 9
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Количество физических выходов DMX512
	Штука
	 ≥ 2
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Протокол управления
	 
	 DMX-512; LTC; MIDI; RDM; SMPTE
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Совместимость с ПО GrandMA2
	 
	 Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
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	товар
  
	Крыло управления постановочным освещением
 
 
	26.20.13.000 
	 Возможность работы только при подключении к ПК
	 
 
	  Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	1,000

	Штука
  

	
	
	
	
	Возможность увеличения количества каналов
	 
	 Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Количество клавиш управления
	Штука
	 ≥ 45
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Количество кросс-фейдеров
	Штука
	 ≥ 2
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Количество мастер-фейдеров
	Штука
	 ≥ 1
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Количество многофункциональных энкодеров
	Штука
	 ≤ 4
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Количество параметров DMX общее
	Штука
	 ≥ 2048
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Количество параметров через физические выходы DMX (XLR)
	Штука
	 ≤ 2048
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Количество портов USB
	Штука
	 ≥ 1
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Количество разъемов MIDI IN
	Штука
	 ≥ 1
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Количество разъемов MIDI OUT
	Штука
	 ≥ 1
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Количество фейдеров на пульте
	Штука
	 ≥ 15
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Количество физических выходов DMX512
	Штука
	 ≥ 4
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Протокол управления
	[bookmark: _GoBack] 
	 DMX-512
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Совместимость с ПО GrandMA2
	 
	 Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	17
	товар
  
 
 
 
 
	Преобразователь сигналов
 
 
 
 
 
	27.11.50.120-00000006 
 
 
 
 
 
	Тип сигнала
	
	Цифровой
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	2,000
	Штука

	
	
	
	
	Дополнительные характеристики*
	
	
	

	
	
	
	
	Количество физических DMX-выходов
	Штука
	 ≥ 4
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Общее количество DMX-каналов
	Штука
	 ≥ 2048
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Преобразование в прямом (Art-Net -> DMX) и обратном (DMX -> Art-Net) направлении
	 
	 Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Протоколы
	 
	 Art-Net; DMX512
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Web-интерфейс	 
	 
	Наличие 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	18
	товар
 
 
 
 
	Генератор для получения водяного газа
 
 
 
 
	28.29.11.110-00000001
 
 
 
 
	Дополнительные характеристики*
	
	2,000
	Штука 

	
	
	
	
	 Время нагрева
	Секунда
	  ≤ 60
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Емкость для жидкости
	Литр; кубический дециметр
	 ≥ 5< 7
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Мощность нагревателя
	Ватт
	 1400
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Управление
	 
	 DMX-512
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	19
	товар
 
 
 
 
 
	Сценический вентилятор
 
 
 
 
 
	 28.25.20.190
 
 
 
 
	Дисплей
	 
 
	 Наличие
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	2,000
 
 
 
 
 
	Штука
 
 
 
 
 

	
	
	
	
	Максимальная скорость вращения турбины в минуту
	Оборот в минуту
	 ≥ 2600
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Мощность
	Ватт
	 120
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Протокол
	 
	 DMX-512
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Регулировка угла воздушного потока, градусы
	 
	 0-360
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	



* Дополнительные характеристики указаны с целью точного отражения функциональных характеристик для идентификации товара, так как отсутствие этих параметров в КТРУ не позволяет в полной мере реализовать требуемые Заказчику задачи. Указание характеристики не влечет за собой ограничение количества участников закупки и обеспечивает потребность заказчика.

	
	2. Гарантийные обязательства поставщика (подрядчика, исполнителя): Установлено. 
	3. Требования к гарантии качества товара, работы, услуги: В соответствии с Разделом 5 проекта Контракта. 
	4. Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги: В соответствии с Разделом 5 проекта Контракта. 
	5. Требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги: В соответствии с Разделом 5 проекта Контракта. 
	6. Требования к гарантийному обслуживанию товара: В соответствии с Разделом 5 проекта Контракта.
	7. Требования к предоставлению гарантии производителя и (или) поставщика товара: В соответствии с Разделом 5 проекта Контракта. 
	8. Требования к расходам на эксплуатацию товара: не установлено. 
	9. Требования к обязательности осуществления монтажа и наладки товара: не установлено. 
	9.1. Требования к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара: не установлено.
	10. Функциональные, технические и качественные характеристики товара, работы, услуги, эксплуатационные характеристики товара, работы, услуги (при необходимости). 
	10.1. Используемые для определения соответствия потребностям заказчика или эквивалентности предлагаемого к поставке (в том числе при выполнении работ, оказании услуг) товара максимальные и (или) минимальные значения показателей (характеристик) товара и показатели (характеристики), значения которых не могут изменяться: указаны в извещении об осуществлении закупки в разделе «Объект закупки» и таблице пункта 1 данного документа. 




	

	

	



