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Администрация города Рубцовска
Алтайского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.11.2026 № 2809


О внесении изменений в постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 04.09.2024 № 2506 «Об утверждении технического задания муниципальному унитарному предприятию «Рубцовский водоканал» муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на разработку инвестиционной программы по развитию систем водоснабжения и водоотведения города Рубцовска на 2025-2027 годы»


В связи с поступившим письмом муниципального унитарного предприятия «Рубцовский водоканал» муниципального образования город Рубцовск Алтайского края от 09.09.2026 № 2549, в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 04.09.2024 № 2506 «Об утверждении технического задания муниципальному унитарному предприятию «Рубцовский водоканал» муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на разработку инвестиционной программы по развитию систем водоснабжения и водоотведения города Рубцовска на 2025-2027 годы» (с изменениями от 18.11.2024 № 3251, от 22.08.2025 № 2045, от 16.12.2025 № 3176, от 17.12.2025 № 3213, от 24.08.2026 № 2173) следующие изменения:
приложение 1, 3 к Техническому заданию, утвержденному указанным постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Рубцовска Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Рубцовска Обуховича О.Г.


Глава города Рубцовска                                                                  И.А. Башмаков
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Приложение
к постановлению Администрации 
города Рубцовска Алтайского края
от 06.11.2026 № 2809


«Приложение 1
к Техническому заданию



[bookmark: P95]ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОЕКТОВ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА РУБЦОВСКА АЛТАЙСКОГО КРАЯ НА 2025 – 2027 ГОДЫ

	№ п/п
	Наименование проектов инвестиционной программы
	Показатели надежности, качества и энергетической эффективности

	
	
	Показатель
	Единица измерения
	Значение показателя

	
	
	
	
	до реализации
	после реализации

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)

	1.1
	Модернизация (замена) 3-х насосных агрегатов в фильтровальном зале с 
	Показатели энергетической эффективности:
удельный расход электрической энергии, 
	кВт*ч/м3
	0,563
	0,5625

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	установкой ЧРП
	потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
	
	
	

	1.2
	Обследование строительных конструкций горизонтальных отстойников с камерами реакций на 2 подъеме гидроузла, составление соответствующего отчета
	Показатели качества питьевой воды:
доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	1,340
	1,340

	1.3
	Модернизация (замена) насосного агрегата в насосной станции Гидроузла (2й подъем) с установкой ЧРП
	Показатели энергетической эффективности:
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
	кВт*ч/м3
	0,563
	0,561

	1.4
	Модернизация запорной арматуры группы фильтров Фильтровального зала Гидроузла (2й подъём)
	Показатели качества питьевой воды:
доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	1,340
	1,340

	2. Реконструкция или модернизация существующих сетей водоснабжения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	2.1
	Модернизация (замена) водопровода собственных нужд от машинного зала 2-го подъема по территории цеха 2 подъема до 1 подъема
	Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения: количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
	ед./км
	1,260
	1,256

	2.2
	Модернизация (замена) водопроводной сети квартала – 
пл. Ломоносова (внутриквартальные сети по 
пер. Станционному - 
ул. Ипподромской - 
пер. Гоголевскому - 
ул. Ломоносова) диаметром от 50 до 150 мм, общей протяженностью 660 м
	
	ед./км
	1,260
	1,244

	2.3
	Гидравлический расчет, формирование отчета о необходимых мероприятиях по проектированию перекладки сетей водопровода с увеличением диаметров для стабильного водоснабжения города в летний период и в связи с установкой ИТП
	
	ед./км
	1,260
	1,221

	3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения)

	3.1
	Модернизация насосного оборудования КНС-10, 
	Показатели энергетической эффективности:
удельный расход электрической энергии, 
	кВт*ч/м3
	0,68
	0,6795

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	проектирование и устройство системы вентиляции
	потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
	
	
	

	3.2
	Модернизация первичного отстойника № 2 канализационных очистных сооружений (с заменой илоскреба)

	Показатель качества очистки сточных вод, доля сточных вод, не подвергающихся очистки, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
	%
	0
	0

	3.3
	Модернизация вторичного отстойника № 4 канализационных очистных сооружений (с заменой илососа)

	Показатель качества очистки сточных вод, доля сточных вод, не подвергающихся очистки, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
	%
	0
	0

	4. Модернизация или реконструкция существующих сетей водоотведения

	4.1
	Модернизация (замена) илопровода диаметром 225 мм, протяженность 2,913 км
2025 г. – 0,877 км,
2026 г. – 1,008 км,
2027 г. – 1,036 км
	Показатель качества очистки сточных вод, доля сточных вод, не подвергающихся очистки, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения 
	%
	0
	0

		4.2
	Модернизация (замена) трубопровода технической воды диаметром 100 мм, протяженностью 100 м
	Показатель качества очистки сточных вод, доля сточных вод, не подвергающихся очистки, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
	%
	0
	0

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	4.3
	Прокладка способом горизонтально-направленного бурения участка наружного канализационного трубопровода от приемной камеры до КНС КОС (инв. № 907), диаметром 160 мм
	Показатель качества очистки сточных вод, доля сточных вод, не подвергающихся очистки, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
	
	
	

	5. Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций

	5.1
	Строительство инженерно-технических средств антитеррористической защиты объекта водоотведения (ограждение территории КОС)
	Обеспечение надежной работы системы водоотведения
	%
	0
	0


»;


«Приложение 3 
к Техническому заданию


ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА МУП «РУБЦОВСКИЙ ВОДОКАНАЛ»
по развитию системы водоснабжения и водоотведения 
на территории города Рубцовска Алтайского края на 2025-2027 годы

	[bookmark: RANGE!A1:Q44]N п/п
	Наименование мероприятий
	Обоснование необходимости (цель реализации)
	Описание и место расположения объекта
	Основные технические характеристики
	Год начала реализации мероприятий
	Год окончания реализации мероприятий
	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС)

	
	
	
	
	Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.д.)
	Ед. изм.
	Значение показателя
	
	
	Всего
	 
	в т.ч. по источникам финансирования

	
	
	
	
	
	
	до реализации мероприятий
	после реализации мероприятий
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	Амортизационные отчисления
	Нормативная прибыль
	Платы за НВнаОС и ПДК

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	I. Централизованная система водоснабжения
	 

	1.1. Модернизация и реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения):
	 

	1.1.1
	Модернизация (замена) 3-х насосных агрегатов в фильтровальном зале с установкой ЧРП
	Нормативный срок службы истек
	г. Рубцовск, ул. Пролетарская, 426
	Мощность, напор
	куб.м/ час, м.вод.ст.
	Р=1250 куб.м/час,  h=13 м.вод.ст.
	Р=1250 куб.м/час,  h=13 м.вод.ст.
	2025
	2026
	12 044,80
	7 175,56
	4 869,24
	
	
	12 044,80
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1.1.2
	Обследование строительных конструкций горизонтальных отстойников с камерами реакций на 2 подъеме гидроузла, составление соответствующего отчета
	Надежное и качественное водоснабжение города Рубцовска.
	г. Рубцовск, ул. Пролетарская, 426
	Производительность очистных сооружений
	куб.м./ сутки
	50 000
	50 000
	2026
	2026
	969,11
	
	969,11
	
	
	969,11
	

	1.1.3
	Модернизация (замена) насосного агрегата в насосной станции Гидроузла (2й подъём) с установкой ЧРП
	Надежное и качественное водоснабжение города Рубцовска. Нормативный срок службы истек. Снижение требований к мощности
	г. Рубцовск, ул. Пролетарская, 426
	Мощность
	куб.м/ час, м.вод.ст.
	Р=3200 куб.м/час,  h=50 м.вод.ст.
	Р=1600 куб.м/час,  h=40 м.вод.ст.
	2027
	2027
	9 000,72
	
	
	9 000,72
	4 780,22
	4 220,50
	

	1.1.4
	Модернизация запорной арматуры группы фильтров Фильтровального зала Гидроузла (2й подъём)
	Надежное и качественное водоснабжение города Рубцовска. Нормативный срок службы истек. 
	г. Рубцовск, ул. Пролетарская, 426
	Производительность очистных сооружений
	куб.м./ сутки
	50000
	50000
	2027
	2027
	19 747,85
	
	
	19 747,85
	
	19 747,85
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1.2. Реконструкция или модернизация существующих сетей водоснабжения

	1.2.1
	Модернизация (замена) водопровода собственных нужд от машинного зала 2-го подъема по территории цеха 2 подъема до 1 подъема
	Надежное и качественное водоснабжение города Рубцовска. Нормативный срок службы истек
	г. Рубцовск, ул. Верхнеалейская, 1 – ул. Пролетарская, 426
	Диаметр, протяженность
	мм, км
	Чугун, Д=110мм, L=0,667км
	ПЭ 100 SDR 17, Д= 110мм, L=0,667км
	2025
	2025
	8 890,24
	8 890,24
	
	
	4 243,00
	4 647,24
	

	1.2.2
	Модернизация (замена) водопроводной сети квартала - пл. Ломоносова (внутриквартальные сети по пер. Станционному ул.Ипподромской-пер.Гоголевскому-ул.Ломоносова) диаметром от 50 до 150 мм, общей протяженностью 660 м
	Надежное и качественное водоснабжение города Рубцовска. Нормативный срок службы истек
	ул. Ломоносова, ул. Ипподромская
	Диаметр, протяженность
	мм, км
	Д=125мм, L=0,3км;
Д=90мм, L=1,35км;
Д=63мм, L=0,29км; Д=63мм, L=0,30км;
	Д=125мм, L=0,3км;
Д=63мм, L=0,29км; Д=63мм, L=0,30км;
Д=90мм, L=1,35км;
	2026
	2026
	8 223,21
	
	8 223,21
	
	4 828,00
	3 395,21
	

	1.2.3
	Гидравлический расчет, формирование отчета о необходимых мероприятиях  по проектированию перекладки сетей водопровода с увеличением диаметров для стабильного водоснабжения города в летний период и в связи с установкой ИТП
	Увеличение пропускной способности сети водопровода для обеспечения требуемого объема для подключения новых объектов, установки ИТП
	г. Рубцовск
	Мощность
	куб.м. /час
	2500 м3/час
	2500 м3/час
	2026
	2026
	1 603,22
	
	1 603,22
	
	
	1 603,22
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Всего по системе водоснабжения без НДС:
	60 479,15
	16 065,80
	15 664,79
	28 748,57
	13 851,22
	46 627,94
	 

	II. Централизованная система водоотведения

	2.1.          Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения)

	2.1.1
	Модернизация (замена) насосного оборудования КНС-10, проектирование и устройство системы вентиляции
	Надежное и качественное водоотведение города Рубцовска. Нормативный срок службы истек
	г. Рубцовск, ул. Оросительная, 217а
	Мощность
	кВт/ч
	34
	22
	2027
	2027
	2 750,43
	
	
	2 750,43
	972,82
	
	1 777,61

	2.1.2
	Модернизация первичного отстойника № 2 канализационных очистных сооружений (с заменой илоскреба)
	Обеспечение надежной работы системы водоочистки. Нормативный срок службы истек 
	г. Рубцовск, ул. Светлова, 33
	Мощность очистных сооружений
	Куб.м./сут
	19900
	19900
	2026
	2027
	25 407,44
	
	2 373,83
	23 033,61
	2 373,83
	
	23 033,61

	2.1.3
	Модернизация вторичного отстойника № 4 канализационных очистных сооружений (с заменой илососа)
	Обеспечение надежной работы системы водоочистки. Нормативный срок службы истек
	г. Рубцовск, ул. Светлова, 33
	Мощность очистных сооружений
	Куб.м./сут
	19900
	19900
	2025
	2026
	29 333,33
	5 866,67
	23 466,66
	
	2 515,08
	
	26 818,25

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	2.2. Реконструкция или модернизация существующих сетей водоотведения

	2.2.1
	Модернизация (замена) илопровода диаметром 225 мм, протяженность 2,913км, 2025г - 0,877км, 2026г - 1,008км, 2027г - 1,036км
	Обеспечение надежной работы системы водоотведения. Нормативный срок службы истек
	г. Рубцовск, ул. Светлова, 33
	Диаметр, протяженность
	мм, км
	Сталь Д=219
	ПЭ100 SDR26 Д=225
	2025
	2027
	25 436,02
	7 210,26
	8 995,00
	9 230,76
	1 406,76
	
	24 029,26

	2.2.2
	Модернизация (замена) трубопровода технической воды диаметром 100мм, протяженностью 100м
	Обеспечение надежной работы системы водоотведения. Нормативный срок службы истек
	г. Рубцовск, ул. Светлова, 33
	Диаметр, протяженность
	мм, км
	Сталь Д=100, L=0,1км
	ПЭ100 SDR17 Д=100, L=0,1км
	2027
	2027
	1 444,40
	
	
	1 444,40
	720,38
	
	724,02

	2.2.3
	Прокладка ГНБ участка кан.сети от приёмной камеры до КНС КОС (инв. №907) диаметр 160мм
	Обеспечение надежной работы системы водоотведения. Нормативный срок службы истек
	г. Рубцовск, ул. Светлова, 33
	Диаметр, протяженность
	мм, км
	Сталь Д=150, L=0,249км
	ПЭ100 SDR17 Д=160, L=0,249км
	2025
	2025
	622,50
	622,50
	
	
	
	
	622,50

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	III. Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций

	3.3.1
	Сстроитльство инженерно-технических средств антитеррористической защиты объекта водоотведения (ограждение территории КОС)
	Обеспечение надежной работы системы водоотведения. Нормативный срок службы истек
	г. Рубцовск, ул. Светлова, 33
	Протяженность
	км
	0
	1,1413
	2026
	2026
	14 015,58
	
	14 015,58
	
	
	
	14 015,58

	Всего по системе водоотведения без НДС:
	99 009,70
	13 699,43
	48 851,07
	36 459,20
	7 988,87
	 
	91 020,83
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