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Администрация города Рубцовска
Алтайского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.08.2026 № 2173


О внесении изменений в постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 04.09.2024 № 2506 «Об утверждении технического задания муниципальному унитарному предприятию «Рубцовский водоканал» муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на разработку инвестиционной программы по развитию систем водоснабжения и водоотведения города Рубцовска на 2025-2027 годы»


В связи с поступившим письмом муниципального унитарного предприятия «Рубцовский водоканал» муниципального образования город Рубцовск Алтайского края от 12.08.2026 № 2260, в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 
«Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 04.09.2024 № 2506 «Об утверждении технического задания муниципальному унитарному предприятию «Рубцовский водоканал» муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на разработку инвестиционной программы по развитию систем водоснабжения и водоотведения города Рубцовска на 2025-2027 годы» (с изменениями от 18.11.2024 № 3251, от 22.08.2025 № 2045, от 17.12.2025 № 3213) следующие изменения:
	приложение 1, 3 к Техническому заданию, утвержденному указанным постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Рубцовска Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Рубцовска – начальника управления по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии 
Обуховича О.Г.



Глава города Рубцовска                                                                  И.А. Башмаков
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Приложение
к постановлению Администрации 
города Рубцовска Алтайского края
от 24.08.2026 № 2173


«Приложение 1
к Техническому заданию



[bookmark: P95]ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОЕКТОВ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА РУБЦОВСКА АЛТАЙСКОГО КРАЯ НА 2025 – 2027 ГОДЫ

	№ п/п
	Наименование проектов инвестиционной программы
	Показатели надежности, качества и энергетической эффективности


	
	
	Показатель
	Единица измерения
	Значение показателя

	
	
	
	
	до реализации
	После  реализации

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.1
	Модернизация (замена) 3-х насосных агрегатов в фильтровальном зале с установкой ЧРП
	Показатели энергетической эффективности:
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
	кВт*ч/м3
	0,563
	0,5625

	1.2
	Обследование строительных конструкций горизонтальных отстойников с камерами реакций на 2 подъеме гидроузла, составление соответствующего отчета
	Показатели качества питьевой воды:
доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	1,340
	1,340

	1.3
	Модернизация (замена) насосного агрегата в насосной станции Гидроузла (2й подъем) с установкой ЧРП
	Показатели энергетической эффективности:
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
	кВт*ч/м3
	0,563
	0,561

	1.4
	Модернизация запорной арматуры группы фильтров Фильтровального зала Гидроузла (2й подъём)
	Показатели качества питьевой воды:
доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	1,340
	1,340

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	2. Реконструкция или модернизация существующих сетей водоснабжения

	2.1
	Модернизация (замена) водопровода собственных нужд от машинного зала 2-го подъема по территории цеха 2 подъема до 1 подъема
	Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения: количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
	ед./км
	1,260
	1,256

	
	
	
	
	
	

	2.2
	Модернизация (замена) водопроводной сети квартала – 
пл. Ломоносова (внутриквартальные сети по 
пер. Станционному - 
ул. Ипподромской - 
пер. Гоголевскому - 
ул. Ломоносова) диаметром от 50 до 150 мм, общей протяженностью 660 м
	
	ед./км
	1,260
	1,244

	2.3
	Гидравлический расчет, формирование отчета о необходимых мероприятиях по проектированию перекладки сетей водопровода с увеличением диаметров для стабильного водоснабжения города в летний период и в связи с установкой ИТП
	
	ед./км
	1,260
	1,221

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения)

	3.1
	Модернизация насосного оборудования КНС-10, проектирование и устройство системы вентиляции

	Показатели энергетической эффективности:
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
	кВт*ч/м3
	0,68
	0,6795

	3.2
	Модернизация вторичного отстойника № 4 канализационных очистных сооружений (с заменой илососа) 

	Показатель качества очистки сточных вод, доля сточных вод, не подвергающихся очистки, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
	%
	0
	0

	3.3
	Модернизация вторичного отстойника № 3 канализационных очистных сооружений (с заменой илососа)

	Показатель качества очистки сточных вод, доля сточных вод, не подвергающихся очистки, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
	%
	0
	0

	4. Модернизация или реконструкция существующих сетей водоотведения

	4.1
	Модернизация (замена) илопровода диаметром 225 мм, протяженность 2,913 км
2025 г. – 0,877 км,
2026 г. – 1,008 км,
2027 г. – 1,036 км
	Показатель качества очистки сточных вод, доля сточных вод, не подвергающихся очистки, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения 
	%
	0
	0

	1
	2
	3
	4
	5
	6

		4.2
	Модернизация (замена) трубопровода технической воды диаметром 100 мм, протяженностью 100 м
	Показатель качества очистки сточных вод, доля сточных вод, не подвергающихся очистки, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
	%
	0
	0

	4.3
	Прокладка способом горизонтально-направленного бурения участка наружного канализационного трубопровода от приемной камеры до КНС КОС (инв. № 907), диаметром 160 мм
	Показатель качества очистки сточных вод, доля сточных вод, не подвергающихся очистки, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
	
	
	

	5. Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций

	5.1
	Строительство инженерно-технических средств антитеррористической защиты объекта водоотведения (ограждение территории КОС)
	Обеспечение надежной работы системы водоотведения
	%
	0
	0


»;





«Приложение 3 
к Техническому заданию


ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА МУП «РУБЦОВСКИЙ ВОДОКАНАЛ»
по развитию системы водоснабжения и водоотведения 
на территории города Рубцовска Алтайского края на 2025-2027 годы


	[bookmark: RANGE!A1:Q44]№ п/п
	Наименование меропри-ятий
	Обоснование необходимости (цель реализации)
	Описание и место располо-жения объекта
	Основные технические характеристики
	Год начала реализации мероприятий
	Год окончания реализации мероприятий
	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС)

	
	
	
	
	Наимено-вание показателя (мощность,протяжен-ность, диаметр и т.д.)
	Ед. изм.
	Значение показателя
	
	
	Всего
	 
	вт.ч. по источникам финансирования

	
	
	
	
	
	
	до реализации мероприятий
	после реализации мероприятий
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	Амортиза-цио-нные отчисления
	При-быль
	Платы за НВнаОС и ПДК

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	I. Централизованная система водоснабжения

	1.1. Модернизация и реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)

	1.1.1
	Модернизация (замена) 3-х насосных агрегатов в фильтрова-льном зале с  установкой ЧРП
	Нормативный срок службы истек
	г.Рубцовск, 
ул. Пролетарская, 426
	Мощность, напор
	куб.м/час, 
м.вод.ст.
	Р=
1250 куб.м/
час,  h=13 м.вод.
ст.
	Р=1250 куб.м/час, h=13 м.вод.
ст.
	2025
	2026
	12044,
80
	7175,
56
	4869,
25
	 
	 
	12044,
80
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1.1.2
	Обследование строительных конструкций горизонтальных отстойников с камерами реакций на 2 подъеме гидроузла, составление соответ-ствующего отчета
	Надеж-ное и качест
венноеводос-
набже-ние города Рубцовска.
	г.Рубцовск, ул. Пролетар-ская, 426
	Производительность очистных сооруже-ний
	куб.м./сутки
	50 000
	50 000
	2026
	2026
	969,11
	 
	969,11
	 
	 
	969,
11
	 

	1.1.3
	Модернизация (замена) насосного агрегата в насосной станции Гидроузла (2й подъем) с установкой ЧРП
	Надежное и качест-венное водоснаб-жение города Руб-
цовска. Норма-тивный срок службы истек. Снижение требований к мощности




	г.Рубцовск, ул. Верхнеалей-ская, 1;
 ул. Пролетарская, 426
	Мощность
	куб.м./час, м.вод.ст
	Р=3200
куб.м./час,
h=50 м.вод.ст 
	Р=1600
куб.м./час,
h=40 м.вод.ст
	2027
	2027
	9406,96
	 
	 
	9406,96
	4780,
22
	4626,
75
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1.1.4
	Модернизация запорной арматуры группы фильтров Фильтровального зала Гидроузла (2й подъём)
	Надежное и качественное водоснабжение города Рубцовска. Нормативный срок службы истек
	г.Рубцовск, ул. Пролетарская, 426

	Производительность очистных сооружений

	куб.м./сутки

	50000

	50000

	2027
	2027
	19494,89

	
	
	19494,89

	
	19494,89

	

	
	1.2. Реконструкция или модернизация существующих сетей водоснабжения

	1.2.1
	Модернизация (замена) водопровода собственных нужд от машинного зала 2-го подъема по территории цеха 2 подъема до 1 подъема
	Надеж-ное и качест-венное 
водоснаб
жение города Рубцовска. Норма-тивный срок службы истек
	г.Рубцовск, ул. 
Верхнеалейская, 1 –
ул. Пролетарская, 426
	Диаметр, протяжен-ность
	мм, км
	Чугун, Д=110мм, L=0,667км
	ПЭ 100 SDR 17, Д=110мм, L=0,667км
	2025
	2025
	8890,
24
	8890,
24
	 
	 
	4243,
00
	4647,
24
	 



	1.2.2
	Модернизация (замена) водопроводной сети квартала - пл. Ломоносова (внутриквартальные сети по пер.
	Надеж-ное и качест-венное водоснабжение города Руб-цовска.
	ул. Ломоносо
ва, ул.  Ипподром-ская
	Диаметр, протяжен-ность
	мм, км
	Д=125
мм, 
L=0,3
км;
Д=90
мм, L=1,35
км;
Д=63
мм,
	Д=125мм, L=0,3км; 
Д=90мм, L=1,35км;
Д=63мм,
	2026
	2026
	8223,
21
	 
	8223,
21
	 
	4828,
00
	3395,
21
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	

	Станцион-ному-ул. Ипподромской- пер.Гоголевскому-ул. Ломоносо-ва) диамет-ром от 50 до 150 мм, общей протяженностью 660 м
	Норма
тивный
срок службы истек
	
	
	
	L=0,29
км; 
Д=63
мм, L=0,30 км;
	L=0,29км; Д=63мм, L=0,30 км;
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.3
	Гидравлический расчет, формирование отчета о необходимых мероприятиях по проектированию перекладки сетей водопрово-да с увеличе-нием диаметров для стабиль-ного водоснабжения города в летний период и в связи с установкой ИТП
	Увеличение пропускной способ-ности сети 
водопровода для обеспечения требуе-мого объема для подключения новых объек-тов, установки ИТП
	г.Рубцовск
	Мощность
	куб.
м. /час
	2500 м3/час
	2500 м3/час
	2026
	2026
	1603,
22
	 
	1603,
22
	 
	 
	1603,
22
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Всего по системе водоснабжения без НДС:

	60632,43
	16065,80
	15664,
78
	28901,85
	13851, 22
	46781,22
	

	
	II. Централизованная система водоотведения

	
2.1. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения)



	2.1.1
	Модернизация (замена) насосного оборудования КНС-10, проектирование и устройство системы вентиляции
	Надеж-ное и качест-венное водоотведение города Руб-цовска. Норма-тивный срок службы истек


	г.Рубцовск, ул. Ороситель-ная, 217а
	Мощность
	кВт/ч
	34
	22
	2027
	2027
	2750,
43
	 
	 
	2750,
43
	972,
82
	 
	1777,
61

	2.1.2
	Модернизация вто-ричного отстойника № 4 канализационных очистных сооружений (с заменой илососа)


	Обеспе-чение надеж-ной работы системы водоочистки. Норма-
тивный срок службы истек
 

	г.Рубцовск, ул. Светлова, 33
	Мощность очистных сооружений
	Куб.
м./сут.
	19900
	19900
	2026
	2027
	25407, 43
	 
	2373,83
	23033,6
	2373,
83
	 
	23033,
6

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	2.1.3
	Модернизация вторич-ного от-стойника  № 3 канали-зационных очистных сооружений (с заменой илососа)

	Обеспечение надеж-ной работы системы водоочистки. Норма-тивный срок службы истек 
	г. Рубцовск, ул. Светлова, 33
	Мощность очистных сооруже-ний
	Куб.
м./сут.
	19900
	19900
	2025
	2026
	29333,
33
	5866,
67
	 23466,                  66
	 
	2515,
08
	 
	26818,
25

	2.2. Реконструкция или модернизация существующих сетей водоотведения

	2.2.1
	Модернизация (замена) илопровода диаметром 225 мм, протяжен ность 2,913 км
2025 г. – 0,877 км,
2026 г. – 1,008 км,
2027 г. – 1,036 км
	Обеспе-чение надежной работы системы водоотведения. Норма-тивный срок службы истек
	г. Рубцовск, ул. Светлова, 33
	Диаметр, протяженность
	мм, км
	Сталь Д=219
	ПЭ100 SDR26 Д=225
	2025
	2027
	25436,02
	7210,
26
	8995,00
	9230,
76
	1406,
76
	 
	24029,26

	2.2.2
	Модернизация (замена) трубопрово-да технической воды диаметром 100 мм, протяженностью 100 м

	Обеспечение надеж-ной работы системы водоотведения. Нормативный
	г. Рубцовск, ул. Светлова, 33
	Диаметр, протяжен-ность
	мм, км
	Сталь Д=100, L=0,1
км
	ПЭ100 SDR17 Д=100, L=0,1
км
	2027
	2027
	1444,
40
	 
	 
	1444,
40
	703,
38
	 
	741, 02

	1
	2
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	4
	5
	6
	7
	8
	9
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	17

	
	
	срок службы истек 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.3
	Прокладка ГНБ участка кан. сети от приемной камеры до КНС КОС (инв.№ 907), диаметром 160 мм
	Обеспечение надеж-ной работы системы водоотведения. Нормативный срок службы истек
	г. Рубцовск, ул. Светлова, 33
	Диаметр, протяжен-ность
	мм, м
	Сталь Д=150, L= 249 м
	ПЭ150 SDR17 Д=160,L=249 м
	2025
	2025
	622,50
	622,50
	
	
	
	
	622, 50

	III. Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий 
чрезвычайных ситуаций

	3.1
	Строительство инже-нерно- техничес ких средств антитеррористической защиты объекта водоотведения (ограждение территории КОС)
	Обеспечение надеж- ной работы системы водоотведения.
	г. Рубцовск, ул. Светлова, 33
	Протяжен-ность
	км
	0
	1,1413
	2026
	2026
	14015,
58
	
	14015,
58
	
	
	
	14015,
58

	Всего по системе водоотведения без НДС
	99009,69
	13699,43
	48851,07
	36459,19
	7971,87
	
	91037,82

	Всего по инвестиционной программе без НДС:
	159642,12
	29765,
23
	64515,85
	65361,04
	21823,09
	46781,22
	91037,82
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