***Приложение № 3***

***к извещению об осуществлении закупки***

Описание объекта закупки

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | Код в соответствии с КТРУ/ОКПД 2 | Единица измерения | Количество |
| 1. | Оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома №11 по пр-ту Рубцовскому в городе Рубцовске. | 71.12.12.190Услуги по инженерно-техническому проектированию зданий прочие, не включенные в другие группировки | усл. ед. | 1 |

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

|  |  |
| --- | --- |
| **Перечень основных данных и требований.** | **Состав основных данных и требований.** |
| 1.Наименование объекта | Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома № 11 по пр-кту Рубцовскому в городе Рубцовске. |
| 2. Заказчик. | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и экологииАдминистрации города Рубцовска Алтайского края |
| 3.Источник финансирования | Бюджет муниципального образования город Рубцовск Алтайского края |
| 4. Основныетехнические параметры  | Выполнить разработку проектной документации на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома № 11 по пр-кту Рубцовскому в городе Рубцовске. |
| 5. Общие требования к разработке проектной документации.  | 5.1. Выполнить обследование крыши:- покрытия, подстилающих слоев основания, стяжки;- вентиляционных каналов, карнизов, свесов;- систем водоотвода;- выходов на кровлю;- продухов, слуховых окон и других устройств для вентиляции чердачного пространства;- парапетов, надстроек, надкровельных элементов.5.2. На основании обследования выполнить дефектную ведомость.5.3. Разработать комплекс мероприятий по:- замене покрытия кровли, подстилающих слоев оснований, стяжки;- ремонту вентиляционных каналов, карнизов, свесов;- ремонту, замене, устройству систем водоотвода;- ремонту выходов на кровлю;- ремонту продухов, ремонту или замене слуховых окон и других устройств для вентиляции чердачного пространства;- ремонту, замене покрытий парапетов, надстроек, надкровельных элементов.5.4. Сметы выдать в двух уровнях цен: текущем и базисном уровне цен;* Сметную стоимость определить в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации базисно-индексным методом с использованием сметно-нормативной базы ФЕР-2001 в актуальной редакции с изменениями и дополнениями, внесенной в Федеральный реестр сметных нормативов. Перевод в текущий уровень цен осуществить с применением прогнозных индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных и пусконаладочных работ, рекомендованных письмами Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на соответствующий квартал сдачи проектной документации Заказчику.

5.5. Участвовать:– при проверке достоверности сметной стоимости в КАУ «Государственная экспертиза Алтайского края»;– вносить в документацию по результатам рассмотрения у Заказчика и КАУ «Государственная экспертиза Алтайского края» изменения и дополнения, не противоречащие настоящему Заданию. 5.6. Проектная документация передается в 3-х экземплярах Заказчику (сшитая в переплете, пронумерованная) с сопроводительным письмом на бумажном носителе и в 1 экземпляре в электронном виде.Разработанная сметная документация (не должна содержать указания на торговые марки) передается в 3-х экземплярах Заказчику с сопроводительным письмом на бумажном носителе и в электронном виде в формате Excel и в программном комплексе. |
| 9. Срок выполнения работ | С даты заключения Контракта до 31.08.2023 |

Сроком исполнения работ является дата получения положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости проектируемого объекта, выданного КАУ «Государственная экспертиза Алтайского края» и передачи документации Заказчику.

**Требования к функциональным, техническим, качественным характеристикам выполняемых работ:**

Проектные работы должны быть выполнены в соответствии со следующими нормативными документами:

СНиП II-26-76 «Кровли»;

СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия»;

СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (вместе с «СанПиН 2.1.3684-21. Санитарные правила и нормы...»);

СП 112.13330.2011 Пожарная безопасность зданий и сооружений (Докипедия: СП 112.13330.2011 Пожарная безопасность зданий и сооружений.)

Документы, применяемые в национальной системе стандартизации, в случае истечения срока их действия, подлежат применению в рамках настоящего технического задания до принятия заменяющих их документов.