***Приложение № 3***

***к Извещению об осуществлении закупки***

**Описание объекта закупки**

Поставка видеокарты к компьютеру.

1. **Описание объекта закупки, требования к количеству товара, техническим и функциональным характеристикам**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование товара** | **Модель** | **Palit GeForce GTX 1660 STORMX (или эквивалент)** | **Количество (шт.)** |
| Видеокарта(ОКПД 26.20.40.190) | **Общие параметры:** |  | 1 |
| Тип | видеокарта |
| Модель | Palit GeForce GTX 1660 STORMX(или эквивалент) |
| **Основные параметры:** |  |
| Графический процессор | GeForce GTX 1660 |
| Микроархитектура | NVIDIA Turing |
| **Спецификации видеопамяти:** |  |
| Объем видеопамяти | 6 ГБ |
| Тип памяти | GDDR5 |
| Разрядность шины памяти | 192 бит |
| Максимальная пропускная способность памяти  | 192 Гбайт/сек |
| **Вывод изображения:** |  |
| Видеоразъемы | DisplayPort, DVI-D, HDMI |
| Версия HDMI | 2.0b |
| Версия DisplayPort | 1.4a |
| Количество подключаемых одновременно мониторов | 3 |
| Максимальное разрешение | Ultra HD 8K (7680x4320) |
| **Подключение:** |  |
| Интерфейс подключения | PCI-E 3.0 |
| Разъемы дополнительного питания | 8-pin |
| Рекомендуемый блок питания | Не более 500 Вт |
| **Система охлаждения:** |  |
| Тип охлаждения | активное воздушное |
| Тип и количество установленных вентиляторов | 1 осевой |
| **Размеры:** |  |
| Длина видеокарты | Не более 175 мм. |
| Высота видеокарты | Не более 135 мм. |
| Толщина видеокарты | Не более 55 мм. |

**2.Требования к качеству и безопасности товара.**

2.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011), технического регламента Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011) и подтверждаться сертификатом соответствия. Оборудование должно быть новым, не восстановленным.

2.2. Поставщик гарантирует, что поставляемый товар является новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) и соответствует требованиям, установленным Контрактом.

На Товаре не должно быть механических повреждений.

2.3. Поставщик гарантирует безопасность товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации.

Поставляемый товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам.

2.4. Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами.

Поставщик поставляет товар в упаковке, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

2.5. Гарантийный срок на поставляемый товар 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания документа о приемке. Срок предоставления гарантии Поставщика не менее гарантии производителя и исчисляется с момента подписания Сторонами документа о приемке.

Гарантийный срок на товар должен соответствовать гарантийным требованиям, предъявляемым к такому виду товарам, и должен подтверждаться документами от производителя (Поставщика).

 2.6. Заказчик имеет право предъявлять Поставщику претензии по качеству товара в течение всего гарантийного срока. Претензии по качеству товара должны быть оформлены в письменной форме. Требования Заказчика о замене товара ненадлежащего качества, выявленного после приемки, на товар, соответствующий условиям контракта, должны быть исполнены Поставщиком в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения претензии Заказчика. Поставщик обязан произвести замену некачественного товара на товар надлежащего качества в установленный контрактом срок за свой счет, если не докажет, что выявленные Заказчиком недостатки возникли по вине Заказчика.

При этом срок гарантии на замененный товар устанавливается Поставщиком не менее срока, указанного в пункте 2.5.

Все сопутствующие гарантийному обслуживанию мероприятия (доставка, погрузка, разгрузка) осуществляются силами и за счет Поставщика.