***Приложение № 3 к Извещению***

***об осуществлении закупки***

**Описание объекта закупки**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование товара, работы, услуги | Код ОКПД2 | Единица измерения | Количество (объем) |
| и код позиции по КТРУ (при наличии) |
| 1. | Оказание услуг по валке (кронированию), спилу сухих и аварийных деревьев, вывозу и утилизации порубочных остатков на территории города Рубцовска в 2024 году. | 81.30.10.000  Услуги по планировке ландшафта | усл. ед. | 1 |

**1. Перечень и количество оказываемых услуг**

**Таблица № 1**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование услуг | Количество | Единица измерения |
| 1. | **Валка (кронирование)** **деревьев с АГП** | х | х |
| 1.1. | Валка (кронирование) деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня при диаметре ствола: до 100 см, с погрузкой, транспортировкой и утилизацией | 7 | шт. |
| 1.2. | Валка (кронирование) деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня при диаметре ствола: до 120 см, с погрузкой, транспортировкой и утилизацией | 3 | шт. |
| 1.3. | Валка (кронирование) деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных при диаметре ствола: до 80 см, с погрузкой, транспортировкой и утилизацией | 10 | шт. |
| **Итого:** | | **20** | **шт.** |
| 2 | **Валка** **деревьев с АГП** | х | х |
| 2.1. | Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня при диаметре ствола: до 100 см, с погрузкой, транспортировкой и утилизацией | 8 | шт. |
| 2.2. | Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня при диаметре ствола: до 120 см, с погрузкой, транспортировкой и утилизацией | 6 | шт. |
| 2.3. | Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня при диаметре ствола: более 120 см, с погрузкой, транспортировкой и утилизацией | 2 | шт. |
| 2.4. | Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных при диаметре ствола: до 80 см, с погрузкой, транспортировкой и утилизацией | 38 | шт. |
| 2.5. | Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных при диаметре ствола: до 52 см, с погрузкой, транспортировкой и утилизацией | 18 | шт. |
| 2.6. | Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных при диаметре ствола: до 36 см, с погрузкой, транспортировкой и утилизацией | 6 | шт. |
| **Итого:** | | **78** | **шт.** |
|  | **Валка** **деревьев без АГП** | х | х |
| 2.7. | Валка деревьев в городских условиях: диаметром до 36 см | 3 | шт. |
| **Итого:** | | **3** | **шт.** |
| 3 | **Спиливание скелетных ветвей деревьев** | х | х |
| 3.1. | Спиливание скелетных ветвей деревьев с применением автогидроподъемника, с диаметром ствола свыше 50 см при количестве срезов: до 20 шт, с погрузкой, транспортировкой и утилизацией | 5 | шт. |
| 3.2. | Спиливание скелетных ветвей деревьев с применением автогидроподъемника, с диаметром ствола до 50 см при количестве срезов: до 20 шт, с погрузкой, транспортировкой и утилизацией | 5 | шт. |
| **Итого:** | | **10** | **шт.** |

**2. Требования к качеству оказания услуг и безопасности:**

2.1. Порядок оказания услуг:

- срок оказания услуг составляет 5 (пять) рабочих дней с момента отправки заявки Заказчиком в электронном виде в адрес Исполнителя;

- исполнитель должен обеспечить своевременное и качественное оказание услуг в полном объеме в соответствии с Техническим заданием и сметной документацией (Приложение № 2 к Контракту);

- оказание услуг необходимо осуществлять на основании принятых от Заказчика письменных заявок, отправленных на электронную почту Исполнителя (периодичность Заявок определяется Заказчиком, исходя из фактической потребности).

-осуществлять оказание услуг по спилу сухостойных и аварийных деревьев на территории города Рубцовска Алтайского края с утилизацией порубочных остатков. А также расчистить территорию от поваленных сучьев и веток.

- место оказания услуг: Алтайский край, город Рубцовск, территория города (за исключением земельных участков, предоставленных гражданам и юридическим лицам).

2.2. Виды услуг, оказываемых Исполнителем:

- спиливание сухостойных и аварийных деревьев под корень, с применением и без автогидроподъемника с разделкой древесины на фрагменты (не более 0,3 – 0,5 метров);

- обрезка ветвей деревьев, вывоз сучьев, стволов и веток с применением и без автогидроподъемника, с уборкой места оказания услуг;

- погрузо-разгрузочные работы;

- транспортировка и утилизация древесных остатков автомобилями;

- фотофиксация начала и окончания оказания услуг.

2.3.При валке и спиливании сухих и аварийных деревьев, срез производится на высоте не более 15-30 см от уровня почвы. Срок уборки порубочных остатков с места оказания услуг составляет не более 3 - х суток.

2.4. В обязанности Исполнителя входит:

2.4.1. По окончании оказания услуг не допускается оставлять подрубленные, не допиленные или зависшие в процессе валки сухие и аварийные деревья, наличие порубочных остатков на проезжей части улиц, тротуаров, сроки вывоза соблюдать согласно пункту 2.3 Технического задания;

2.4.2. При вероятности обрушения после спила рядом расположенной крупной древесной растительности, необходимо после согласования с Заказчиком спиливать то дерево, на которое опирается зависшее аварийное дерево, или обрубать сучья, на которые оно опирается. В таком случае, спил дерева рядом стоящего с аварийным, опорным деревом, которое приобрело неустойчивость после спила аварийного, рассчитывать по смете (Приложение № 2 к Контракту), а обрубка рядом распложённых сучьев входит в стоимость спила аварийного дерева без дополнительной оплаты;

2.4.3. Оказание услуг должно предоставляться в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП, регламентирующих выполнение соответствующих видов услуг, указанных в настоящем Техническом задании, в том числе:

- СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

2.4.4. При оказании услуг обеспечить безопасность движения людей, устанавливать знаки и ограждения.

2.5. Выполнение и обеспечение выполнения услуг осуществляется с соблюдением требований экологических и санитарно-гигиенических норм, соблюдая правила пожарной безопасности, электробезопасности, техники безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды, действующих на территории Российской Федерации.

2.6. Порядок обращения с отходами, образовавшимися в процессе оказания услуг, устанавливается в соответствии с требованиями Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»

**3.** **Общие правила и условия оказания услуг Исполнителем:**

3.1. Перед началом оказания услуг зона их производства должна быть обозначена оградительными лентами, освобождена от автотранспорта и пешеходов;

3.2. Услуги с применением механизмов с повышенным уровнем шума (бензопилы, бензосекаторы) проводятся с соблюдением режима труда и отдыха.

3.3. При оказании услуг в охранной зоне воздушной линии электропередачи или в пределах разрывов линии электропередачи, Исполнитель в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации самостоятельно получает разрешительную документацию на допуск персонала к работам в охранной зоне линии электропередачи, в организации эксплуатирующей линию электропередачи.

3.4. Исполнитель несёт ответственность за сохранность линий электропередач, газопроводов и других инженерных коммуникации, строений, имущества граждан, физических и юридических лиц.

3.5. Объемы оказываемых услуг по спилу стволов, ветвей и сучьев, погрузочных работ, работ по транспортировке и утилизации на полигон, подтверждаются актами приема- сдачи отходов на полигон, заверенными печатью полигона.

3.6. Запрещается производить валку сухих и аварийных деревьев при скорости ветра свыше 10,0 м/с, во время ливневого дождя, при грозе, снегопаде и густом тумане (видимостью менее 50 м).

3.7. При оказании услуг по валке сухих и аварийных деревьев учет количества зеленых насаждений осуществляется поствольно (штамб, проводник).

3.8. Качество оказываемых услуг, должно соответствовать:

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (вместе с «СанПиН 2.1.3684-21.Санитарные правила и нормы..»);

«Правилам создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах РФ», утвержденным приказом Госстроя РФ от 15.12.1999 № 153,

«Правилам благоустройства города Рубцовска», принятым решением Рубцовского городского Совета депутатов от 26.03.2021 № 593, и иным нормативным документам (ГОСТам, СанПИН и др.), применяемым при выполнении соответствующих видов работ и оказываемых услуг, и должны проводиться на основании условий заключенного Контракта.

* 1. Оказание услуг по обрезке и вывозу порубочных остатков деревьев должны выполняться с применением как ручного труда, так и специализированной техники: автовышка, бензопила, автомобиль-самосвал (либо ее эквивалентом).
  2. Во время оказание услуг, складирование распиленного ствола на части, веток и сучьев производится в безопасное и удобное для прохожих и автотранспорта место.
  3. Оснащенность специализированной техникой и аттестованным персоналом на право производства работ на высоте.
  4. После окончания оказания услуг не допустимо оставлять порубочные остатки на месте работ.
  5. Исполнитель отвечает за строгое соблюдение правил техники безопасности, правил охраны труда при оказании услуг.
  6. Исполнитель несет ответственность за все действия своего персонала, в том числе и за соблюдение персоналом законодательства Российской Федерации.
  7. Исполнитель обеспечивает безопасность движения транспортных средств, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, объектов собственности.
  8. Исполнитель принимает меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с оказанием услуг, а также по устранению последствий нанесенного ущерба.
  9. Исполнитель использует в ходе оказания услуг автомобили и оборудование, отвечающие требованиям действующего законодательства.
  10. Исполнитель предоставляет по требованию Заказчика документы, необходимые для осуществления контроля за качеством и соблюдением сроков оказываемых услуг.
  11. В случае приостановки оказания услуг, происходящих не по инициативе Заказчика, Исполнитель обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Исполнитель также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению Договора.
  12. Исполнитель несет ответственность за сохранность всех инженерных коммуникаций и сооружений, находящихся в зоне оказания услуг до момента окончания срока оказываемых услуг. В случае повреждения Исполнителем инженерных коммуникаций и сооружений, находящихся на территории Объекта, Исполнитель производит восстановительные работы за свой счет и в сроки, установленные Заказчиком.
  13. Используемые при оказании услуг машины, оборудование и инвентарь должны соответствовать российским стандартам качества, отвечать требованиям экологической и пожарной безопасности и иным нормативно-правовым актам Российской Федерации, регламентирующим оказание услуг, предусмотренных техническим заданием.
  14. Оказание услуг осуществляется персоналом, аттестованным на право производства работ на высоте с использованием специализированной техники и оборудования: автогидроподъемник высотой 22 м (имеющийся в наличии или арендуемый), бензопилы, лебедки и т.д.
  15. Сроки оказания услуг Исполнителем определяются Контрактом, всю разрешительную документацию и согласования Исполнитель обязан получить самостоятельно до начала их оказания.
  16. Во время оказания услуг Исполнитель несёт ответственность за все аварийные ситуации на объекте, происшедшие по его вине. При возникновении таких ситуаций информирует о них в течение суток Заказчика.

1. **Порядок приемки оказанных услуг**
   1. Приемка услуг осуществляется после уборки порубочных остатков и предоставлении актов приема-сдачи отходов на полигон. Сдача – приёмка оказываемых услуг осуществляется представителями Сторон. Приемка услуг производится с подписанием акта выполненных работ. Оценка качества производится в соответствии с требованиями, изложенными в муниципальном контракте, на основании визуального осмотра с составлением акта.
   2. Оказание услуг осуществляется в соответствии с локальным сметным расчетом Заказчика.
   3. Недостатки, выявленные при приёмке оказанных услуг, Исполнитель устраняет своими силами и за свой счет.