Проект сметы контракта

 Наименование объекта: Выполнение работ по капитальному ремонту кровли здания МКУ Управление культуры, спорта и молодежной политики г. Рубцовска по пр. Ленина, 117.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование работ | Единица измерен. | Объем работ | Стоимостьед.руб. | Стоимостьвсегоруб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. |
| Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов | м2 | 427,65 | 93,25 | 41235,51 |
| Разборка выравнивающих стяжек: цементно-песчаных | м2 | 427,45 | 189,82 | 83786,83 |
| Перекладка кирпичного карниза при высоте (в рядах): в 4 кирпича | м | 9 | 3143,02 | 29253,04 |
| Установка ветровой доски по карнизу с обработкой огнебиозащитными средствами | м3 | 0,44 | 37286,11+ | 16405,89 |
| Смена обделок из листовой стали ( карнизов) шириной: до 0,7 м | м | 90 | 803,27 | 72294,49 |
| Работы по разборке канала | шт. | 1 | 1157,85 | 1157,85 |
| Устройство уклонообразующего слоя из шлака  | м3 | 21,3825 | 1291,08 | 27606,6 |
| Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 50 мм с армированием сеткой | м2 | 427,65 | 999,07 | 427250,72 |
| Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя по огрунтованному основанию | м2 | 427,65 | 1372,27 | 586852,32 |
| Устройство колпаков над шахтой | шт. | 1 | 3815,7 | 3815,7 |
| Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к вентблоку высо-той: до 600 мм без фартуков | м | 6,6 | 2002,98 | 13219,65 |
| Раздел 2. |
| Погрузка строительного мусора в самосвал грузоподъем-ностью до 15 т с перевозкой по дорогам с асфальтобетон-ным дорожным покрытием на расстояние 10 км | т | 33,9 | 234,84 | 7961,07 |
| Итого: |  |  |  | 1310839,67 |
| НДС 20% |  |  |  | 262167,93 |
| Всего по смете |  |  |  | 1573007,60 |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |