**Описание объектов движимого имущества**

**1. Автокран КС 2571А**

|  |  |
| --- | --- |
| Место нахождения | на территории МУП «Рубцовский водоканал», ул. Алтайская, 116 |
| Тип транспортного средства | Грузовой автомобильный кран |
| Марка, модель АТС, изготовитель | КС 2571А (ЗИЛ 431410), ОАО «ЗИЛ», Россия |
| Категория (A, B, C, D, прицеп) | С |
| Регистрационный номер | С 224 ТН 22 |
| Идентификационный номер | Отсутствует |
| Дата выпуска | 1993 год |
| Номер двигателя, модель | 130-069486 |
| Номер шасси (рамы) | 3349811 |
| Номер кузова, тип | 276 |
| Цвет кабины (кузова) | Зелёный |
| Мощность, объём двигателя | 150 л.с., 6250 см3 |
| Трансмиссия | задний привод, 4 передачи, МКПП. |
| Масса без нагрузки | 5000 кг |
| Масса максимальная | 11000 кг |
| Экологический класс | Нулевой |
| Паспорт транспортного средства | Серии 22 ВТ №592155, выдан 20 марта 1998 года МРЭО ГАИ г. Рубцовска Алтайского края |
| Свидетельство о регистрации | Серия 22 ХО №179097 выдано 10 февраля 2012 года ОРЭР ОГИБДД МО МВД России «Рубцовский» |
| Показания спидометра | Спидометр неисправен |
| Количество владельцев автомобиля с момента выпуска | Более одного, юридические лица |
| Классификация по КВТ ЕЭК ООН | М 3 |
| Классификация по ТН ВЭД СНГ | 8702 10 190 |
| Шины на задней оси (4шт) | 8,25 R20, средняя высота рисунка 1 мм |
| Шины на передней оси и запасное | 8,25 R20, средняя высота рисунка 1 мм |
| Магнитола, акустические системы | Отсутствуют |
| Аккумулятор | 6СТ-90, выпуск 2015 года |
| Сведения о замене узлов и агрегатов базовой комплектации | Отсутствуют |
| Дефекты внутри кабины | 1. С трудом закрывается дверь кабины.  2. Расшатаны спинки сидений в кабине.  3. Множественные очаги коррозии днища |
| Дефекты внешние | 1. Кузов имеет очаги коррозии, нужна заделка 2. Двигатель требует капремонта 3. Отсутствуют генератор, радиатор, стартер. 4. Крановая установка требует капремонта. |
| Дополнительное оборудование | Отсутствует |
| Проверка работоспособности | Автомобиль неработоспособен (по данным владельца), техосмотр давно не проводился. |
| Заключение о техническом состоянии автомобиля | Объект оценки выведен из эксплуатации. Требуемый ремонт экономически нецелесообразен. Нуждается: в капремонте двигателя, заднего моста, КПП, замене аккумулятора, радиатора, стартера, генератора, всех колёс, в капитальном ремонте кранового подъёмного механизма, замене приборов управления. |

**2. Самосвал ГАЗ САЗ 33507.01**

|  |  |
| --- | --- |
| Место нахождения | на территории МУП «Рубцовский водоканал», ул. Алтайская, 2 |
| Тип транспортного средства | Грузовой автомобиль - самосвал |
| Марка, модель АТС, изготовитель | ГАЗ САЗ 33507.01, ОАО «ГАЗ», Россия |
| Категория (A, B, C, D, прицеп) | С |
| Регистрационный номер | С 053 ТН 22 |
| Идентификационный номер | ХТН330720R1498264 |
| Дата выпуска | 1994 год |
| Номер двигателя, модель | 511-53791 |
| Номер шасси (рамы) | 1498264 |
| Номер кузова, тип | 088251, самосвал |
| Цвет кабины (кузова) | Серый |
| Мощность, тип и объём двигателя | 115 л.с., бензиновый, 4250 см3 |
| Трансмиссия | задний привод, 4 передачи, МКПП. |
| Масса без нагрузки | 3600 кг |
| Масса максимальная | 8000 кг |
| Экологический класс | Нулевой |
| Паспорт транспортного средства | Серии 22 ЕО №956452, выдан 09 января 2001 года МРЭО ГАИ г. Рубцовска Алтайского края |
| Свидетельство о регистрации | Серия 22 ХО №164664 выдано 25 января 2012 года ОРЭР ОГИБДД МО МВД России «Рубцовский» |
| Показания спидометра | Спидометр неисправен |
| Количество владельцев автомобиля с момента выпуска | Более одного, юридические лица |
| Классификация по КВТ ЕЭК ООН | М 3 |
| Классификация по ТН ВЭД СНГ | 8702 10 190 |
| Шины на задней оси (4шт) | 8,25 R20, средняя высота рисунка 1 мм |
| Шины на передней оси и запасное | 8,25 R20, средняя высота рисунка 1 мм |
| Магнитола, акустические системы | Отсутствуют |
| Аккумулятор | 6СТ-90, выпуск 2015 года |
| Сведения о замене узлов и агрегатов базовой комплектации | Отсутствуют |
| Дефекты внутри кабины | 1. С трудом закрывается дверь кабины.  2. Порвана обшивка сидений в кабине.  3. Множественные очаги коррозии днища |
| Дефекты внешние | 1. Кузов и кабина на крыльях имеют множественные очаги коррозии, нужна заделка и окраска  2. Снята КПП для капремонта  3. Просели рессоры, разбита ходовая часть.  4. Отсутствуют приборы на панели управления.  5. ДВС требует капитального ремонта. |
| Проверка работоспособности | Автомобиль неработоспособен (по данным владельца), техосмотр давно не проводился. |
| Заключение о техническом состоянии автомобиля | Объект оценки выведен из эксплуатации. Требуемый ремонт экономически нецелесообразен. Нуждается: в капремонте двигателя, заднего моста, КПП, окраске кузова и кабины, замене амортизаторов, рессор, аккумулятора, колёс, в текущем ремонте подъёмного механизма, замене приборов управления, ремонте ходовой части. |

**Определение итоговой стоимости автокрана КС 2571А**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Затратный подход | Сравни - тельный | Полная стоимость |
| **Итого по подходу, %** | **50%** | **50%** |  |
| Стоимость по отчёту, рублей | 15600 | 108200 |  |
| Доля стоимости по подходу | 7800 | 54100 |  |
| **Итоговая стоимость, рублей** |  |  | **61900** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Автокран КС 2571А,  Вид сбоку | Автокран КС 2571А,  Вид спереди справа |
|  |  |
| Автокран КС 2571А,  Вид сзади | Автокран КС 2571А,  Вид спереди слева |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Автокран КС 2571А,  Место водителя | Автокран КС 2571А,  Свидетельство о регистрации |
|  |  |
| Автокран КС 2571А,  Свидетельство о регистрации | Автокран КС 2571А,  Бирка на кузове |

**Определение итоговой стоимости самосвала ГАЗ САЗ 3507.01**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Затратный подход | Сравни - тельный | Полная стоимость |
| **Итого по подходу, %** | **40%** | **60%** |  |
| Стоимость по отчёту, рублей | 73000 | 63400 |  |
| Доля стоимости по подходу | 29200 | 38000 |  |
| **Итоговая стоимость, рублей** |  |  | **67200** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Самосвал ГАЗ САЗ 3507.01,  Вид спереди | Самосвал ГАЗ САЗ 3507.01,  Вид справа |
|  |  |
| Самосвал ГАЗ САЗ 3507.01,  Вид сбоку | Самосвал ГАЗ САЗ 3507.01,  Сиденья в кабине |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Самосвал ГАЗ САЗ 3507.01,  Панель управления | Самосвал ГАЗ САЗ 3507.01,  Состояние кабины |
|  |  |
| Самосвал ГАЗ САЗ 3507.01,  Вид на двигатель | Самосвал ГАЗ САЗ 3507.01,  Вид на двигатель |

|  |
| --- |
|  |
| Самосвал ГАЗ САЗ 3507.01, вид слева |
|  |
| Самосвал ГАЗ САЗ 3507.01, вид сзади |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |