***Приложение 3***

***к Извещению об осуществлении закупки***

**Описание объекта закупки**

Поставка МФУ для нужд МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Рубцовска»

1. Наименование, функциональные, технические и качественные характеристики и количество поставляемого товара:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  товара/  ОКПД 2 или КТРУ | Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара | | Кол-во | Единица измерения |
| 1. | Многофункциональное устройство (МФУ)  26.20.18.000-00000069 | Возможность автоматической двухсторонней печати | Да | 1 | Шт. |
| Возможность двухстороннего сканирования | Да |
| Наличие модуля WI-FI | Да |
| Возможность сканирования в форматах | A4 |
| Время выхода первого черно-белого отпечатка, секунда | ≤ 7 |
| Количество оригинальных черных тонер-картриджей (включая стартовый), поставляемых с оборудованием, шт | ≥4 |
| Количество печати страниц в месяц, шт. | ≥100000 |
| Максимальное разрешение сканирования по вертикали, dpi | ≥600 |
| Максимальное разрешение сканирования по горизонтали, dpi | ≥600 |
| Максимальное разрешение черно-белой печати по вертикали, dpi | ≥1200 |
| Максимальное разрешение черно-белой печати по горизонтали, dpi | ≥1200 |
| Максимальный формат печати | А4 |
| Наличие в комплекте поставки оригинального стартового черного тонер-картриджа | Да |
| Наличие интерфейсного кабеля для подключения к компьютеру в комплекте поставки | Да |
| Наличие кабеля электропитания для подключения к сети 220В в комплекте поставки | Да |
| Наличие разъема USB | Да |
| Наличие устройства автоподачи сканера | Да |
| Объем установленной оперативной памяти, мегабайт | ≥512 |
| Скорость черно-белого копирования в формате А4, стр/мин | ≥40 |
| Скорость черно-белой печати в формате А4 по ISO/IEC 24734, стр/мин | ≥40 |
| Совместимость | Linux  Windows |
| Способ подключения | Ethernet (RJ-45)  USB |
| Суммарная емкость выходных лотков, лист | ≥150 |
| Суммарная емкость лотков подачи бумаги для печати, лист | ≥250 |
| Суммарная емкость устройства автоподачи сканера оригиналов, лист | ≥50 |
| Технология печати | Электрографическая |
| Цветность печати | Черно-Белая |
| Частота процессора, мегагерц | ≥1200 |

2.Общие требования к поставке товаров, требования по объему гарантий качества, требования по сроку гарантий качества на результаты закупки:

Поставляемый товар должен быть новым, изготовлен в соответствии со стандартами качества. Весь товар должен быть работоспособен и иметь комплектацию, указанную в Техническом задании.

Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами.

Срок и объем гарантии на поставляемые товары должны быть согласно гарантии завода-изготовителя, но не менее 12 месяцев с момента поставки товаров.

Поставщик несет полную ответственность за качество поставляемого товара на весь гарантийный срок качества.

3. Сроки выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров, календарные сроки начала и завершения поставок, периоды выполнения условий договора: срок поставки товара с даты заключения Контракта не позднее 16.12.2024.

4. Порядок выполнения работ, оказания услуг, поставки товара, этапы, последовательность, график, порядок выплаты, а также оплаты исполнительных условий контракта: в соответствии с условиями контракта.

7. Качественные и количественные характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг: согласно требованиям технического задания, сведений о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках товара.